Sub * SUBJ SUBJ !فني!
W * DELM DELM #
W * N N,SING,COM منبع
W * DELM DELM :
W * DELM DELM )
W * N N,SING,COM,GEN موسسة
W * N N,SING,COM تايپ
W * CON CON و
W * N N,SING,COM,GEN حروف چيني
W * N N,SING,PR مدبران
W * DELM DELM (
W * DELM DELM #
W * DELM DELM #
W * N N,SING,COM,GEN تاريخچه
W * N N,SING,COM,GEN هواي
W * ADJ ADJ,SIM فشرده
W * DELM DELM #
W * N N,SING,COM,SET1 انسان
W * P P از
W * N N,PL,TIME,GEN سالهاي
W * ADJ ADJ,SUP,GEN نخستين
W * N N,SING,COM زندگي
W * DELM DELM ،
W * PRO PRO,R,XOD,SET1 خود
W * P P از
W * N N,SING,COM,GEN نيروي
W * N N,SING,COM بازدم
W * P P,GEN براي
W * N N,SING,COM,GEN انجام
W * N N,PL,COM امور
W * N N,SING,COM استفاده
W * ADJ ADJ,INO,PRG مي كرده
W * CON CON و
W * V V,PRS,POS,3 ميكند
W * DELM DELM .
W * CON CON اما
W * N N,SING,COM,GEN,SET2_ هواي
W * ADJ ADJ,SIM,SET2_ فشرده
W * CON CON و
W * N N,SING,COM,GEN راه
W * N N,SING,COM استفاده
W * P P از
W * PRO PRO,DEMO,SING,SET2 آن
W * RA RA را
W * ADJ ADJ,INO,NEG نمي شناخته
W * V V,PRE,SIM است
W * P P تا
W * PRO PRO,DEMO,SING اين
W * CON CON كه
W * P P در
W * QUA QUA,GEN حدود
W * N N,SING,NUM 2000
W * N N,SING,TIME,GEN سال
W * ADJ ADJ,SIM پيش
W * N N,SING,COM,INDF شخصي
W * P P به
W * N N,SING,COM نام
W * N N,SING,PR كتري
W * N N,SING,PR,GEN بيوس
W * ADJ ADJ,SIM يوناني
W * ADJ ADJ,ORD اولين
W * N N,SING,COM بار
W * P P از
W * N N,SING,COM,GEN هواي
W * ADJ ADJ,SIM فشرده
W * N N,SING,COM استفاده
W * V V,PA,SIM,POS,3 نمود
W * CON CON و
W * ADJ ADJ,ORD اولين
W * N N,SING,COM,INDF شخصي
W * V V,PA,SIM,POS,3 بود
W * CON CON كه
W * N N,SING,COM,GEN هواي
W * ADJ ADJ,SIM فشرده
W * RA RA را
W * ADJ ADJ,SIM درست
W * V V,PA,SIM,POS,3 كرد
W * DELM DELM .
W * ADV ADV,GENR,SIM البته
W * N N,PL,COM,GEN كتب
W * N N,SING,COM,GEN دوره
W * N N,SING,TIME,GEN سده
W * ADJ ADJ,ORD,GEN اول
W * N N,SING,TIME بعد
W * P P از
W * N N,SING,PR مسيح
W * N N,SING,COM,GEN نشانگر
W * N N,SING,COM استفاده
W * P P از
W * N N,SING,COM,GEN هواي
W * ADJ ADJ,SIM فشرده
W * P P به
W * N N,SING,COM,GEN عنوان
W * ADJ ADJ,SIM انرژي دهنده
W * CON CON و
W * CON CON همچنين
W * ADJ ADJ,SIM,GEN گرم كننده
W * N N,SING,COM تأسيسات
W * V V,PRE,SIM است
W * CON CON كه
W * N N,SING,COM,GEN بيانگر
W * N N,SING,COM استفاده
W * P P از
W * N N,SING,COM,GEN هواي
W * ADJ ADJ,SIM فشرده
W * P P در
W * DET DET آن
W * N N,SING,COM دوره
W * V V,PRS,POS,3 مي باشد
W * DELM DELM .
W * DELM DELM #
W * N N,SING,COM پنيوماتيك
W * DELM DELM #
W * N N,SING,COM,GEN اصطلاح
W * DELM DELM »
W * N N,SING,COM پنيوما
W * DELM DELM «
W * P P از
W * N N,SING,COM,GEN كلمه
W * N N,SING,COM,GEN زبان
W * ADJ ADJ,SIM,GEN يوناني
W * ADJ ADJ,SIM قديم
W * ADJ ADJ,SIM مشتق
W * ADJ ADJ,INO شده
W * V V,PRE,SIM است
W * CON CON و
W * P P به
W * N N,SING,COM,GEN عنوان
W * DELM DELM »
W * N N,SING,COM,GEN تنفس
W * DELM DELM «
W * N N,SING,COM باد
W * CON CON و
W * P P در
W * N N,SING,COM فلسفه
W * P P به
W * N N,SING,COM,GEN عنوان
W * N N,SING,COM روح
W * ADJ ADJ,INO آمده
W * V V,PRE,SIM است
W * DELM DELM .
W * N N,SING,NUM,INDF يكي
W * P P از
W * N N,PL,COM,GEN مشتقات
W * N N,SING,COM,GEN كلمه
W * DELM DELM »
W * N N,SING,COM پنيوما
W * DELM DELM «
W * ADV ADV,GENR,SIM اصطلاحاً
W * N N,SING,COM,SET3 پنيوماتيك
W * V V,PRS,POS,3 مي باشد
W * CON CON و
W * PRO PRO,DEMO,SING آن
W * N N,SING,COM,INDF,SET3 علمي
W * V V,PRE,SIM است
W * CON CON كه
W * N N,SING,COM,GEN مورد
W * N N,PL,COM حركات
W * CON CON و
W * N N,PL,COM,GEN وقايع
W * N N,SING,COM هوا
W * N N,SING,COM بحث
W * V V,PRS,POS,3 ميكند
W * DELM DELM .
W * N N,SING,COM استفاده
W * P P از
W * N N,SING,COM,GEN هواي
W * ADJ ADJ,SIM فشرده
W * ADV ADV,GENR,SIM البته
W * P P به
W * N N,SING,COM,GEN طور
W * ADJ ADJ,SIM سيستماتيك
W * N N,SING,COM ادامه
W * V V,PA,SIM,POS,3 داشت
W * CON CON و
W * P P در
W * N N,SING,LOC معدن
W * DELM DELM ،
W * N N,SING,COM راه
W * CON CON و
W * N N,SING,COM ساختمان
W * CON CON و
W * N N,SING,COM راه آهن
W * CON CON و
W * N N,SING,COM ترمز
W * DELM DELM ،
W * N N,SING,COM,GEN هواي
W * ADJ ADJ,SIM فشرده
W * P P به
W * N N,SING,COM كار
W * ADJ ADJ,INO گرفته
W * V V,PA,PRG,POS,3 مي شد
W * P P تا
W * PRO PRO,DEMO,SING اين
W * CON CON كه
W * QUA QUA,GEN حدود
W * N N,SING,NUM چند
W * N N,SING,NUM صد
W * N N,SING,TIME,GEN سال
W * ADJ ADJ,SIM قبل
W * N N,SING,COM تحقيق
W * CON CON و
W * N N,SING,COM تفحص
W * P P در
W * N N,SING,COM,GEN زمينه
W * N N,SING,COM پنيوماتيك
W * P P به
W * N N,SING,COM,GEN طور
W * ADJ ADJ,SIM جدي
W * CON CON و
W * ADJ ADJ,SIM سيستماتيك
W * N N,SING,COM شروع
W * V V,PA,SIM,POS,3 شد
W * CON CON و
W * N N,SING,COM,GEN شروع
W * N N,SING,COM,GEN دوره
W * ADJ ADJ,SIM كاربردي
W * P P,GEN براي
W * N N,SING,COM پنيوماتيك
W * RA RA را
W * V V,AUX,NIN,POS مي توان
W * N N,SING,TIME,GEN سال
W * N N,SING,NUM 1950
W * V V,PA,SIM,POS,3 دانست
W * DELM DELM .
W * ADV ADV,GENR,SIM البته
W * P P در
W * N N,SING,ORD ابتدا
W * P P به
W * N N,SING,COM,GEN دليل
W * N N,PL,COM,GEN اطلاعات
W * ADJ ADJ,SIM كم
W * P P در
W * DET DET اين
W * N N,SING,COM زمينه
W * N N,SING,COM استفاده
W * P P از
W * DET DET اين
W * N N,SING,COM تكنيك
W * ADJ ADJ,SIM رايج
W * V V,PA,SIM,NEG,3 نبود
W * CON CON اما
W * N N,SING,COM,GEN سرعت
W * N N,SING,COM,GEN افزايش
W * N N,SING,COM,GEN كاربرد
W * DET DET اين
W * N N,SING,COM تكنيك
W * P P در
W * N N,PL,COM صنايع
W * N N,SING,COM باعث
W * V V,PA,SIM,POS,3 شد
W * CON CON كه
W * N N,PL,COM,GEN صنايع
W * ADJ ADJ,SIM,GEN مدرن
W * ADJ ADJ,SIM امروزي
W * PRO PRO,INDF,SING همه
W * P P به
W * DET DET اين
W * N N,SING,COM تكنيك
W * N N,SING,COM روي
W * V V,SUB,POS,6 آورند
W * P P به
W * N N,SING,COM,INDF طوري
W * CON CON كه
W * ADV ADV,GENR,TIME اكنون
W * V V,AUX,NIN,NEG نمي توان
W * N N,PL,COM,GEN صنايع
W * ADJ ADJ,SIM,GEN مدرن
W * ADJ ADJ,SIM امروزي
W * RA RA را
W * P P,GEN بدون
W * N N,SING,COM,GEN هواي
W * ADJ ADJ,SIM فشرده
W * N N,SING,COM تصور
W * V V,PA,SIM,POS,3 نمود
W * CON CON و
W * P P در
W * QUA QUA بسياري
W * P P از
W * N N,SING,LOC شعب
W * N N,SING,COM,GEN صنعت
W * N N,SING,COM,GEN كاربرد
W * DET DET اين
W * N N,SING,COM انرژي
W * ADJ ADJ,SIM الزامي
W * ADJ ADJ,INO گرديده
W * V V,PRE,SIM است
W * DELM DELM .
W * DELM DELM #
W * N N,PL,COM خواص
W * CON CON و
W * N N,PL,COM,GEN مزاياي
W * ADJ ADJ,SIM,GEN بارز
W * N N,SING,COM,GEN هواي
W * ADJ ADJ,SIM فشرده
W * DELM DELM #
W * DET DET اين
W * N N,PL,COM خواص
W * CON CON و
W * N N,PL,COM مشخصات
W * ADJ ADJ,SIM باعث
W * N N,SING,COM,GEN پيشرفت
W * DET DET اين
W * N N,SING,COM علم
W * CON CON و
W * N N,SING,COM تفكيك
W * P P در
W * N N,SING,COM,GEN بين
W * N N,PL,COM صنايع
W * ADJ ADJ,INO شده
W * V V,PRE,SIM است
W * DELM DELM .
W * ADV ADV,GENR,EXM مثلاً
W * N N,SING,COM,SET4_ اطمينان
W * P P,SET4_ در
W * N N,SING,COM,GEN,SET4_ مقابل
W * N N,SING,COM,SET4_ انفجار
W * P P,SET4_ در
W * N N,SING,COM,GEN,SET4_ هواي
W * ADJ ADJ,SIM,SET4_ فشرده
W * PRO PRO,R,XOD,SET4 خود
W * N N,SING,COM باعث
W * ADJ ADJ,INO شده
W * V V,PRE,SIM است
W * CON CON كه
W * N N,PL,COM,GEN صنايع
W * ADJ ADJ,SIM نظامي
W * N N,SING,NUM,INDF يكي
W * P P از
W * N N,PL,COM,GEN مشتريان
W * DET DET اين
W * N N,SING,COM علم
W * CON CON و
W * N N,SING,COM تكنيك
W * V V,SUB,POS,3 باشد
W * DELM DELM .
W * CON CON يا
W * P P به
W * N N,SING,COM,GEN طور
W * N N,SING,COM مثال
W * N N,SING,COM تميزي
W * P P در
W * N N,SING,COM,GEN هواي
W * ADJ ADJ,SIM فشرده
W * N N,SING,COM باعث
W * ADJ ADJ,INO شده
W * CON CON كه
W * N N,PL,COM,GEN,SET5_ صنايع
W * ADJ ADJ,SIM,SET5_ غذايي
W * CON CON,SET5_ و
W * ADJ ADJ,SIM,SET5_ دارويي
W * ADV ADV,GENR,CMPR بيشتر
W * P P از
W * N N,SING,COM,GEN بين
W * N N,PL,COM سيستمها
W * P P در
W * N N,SING,COM,GEN كار
W * N N,PL,COM,GEN دستگاه هاي
W * PRO PRO,R,XOD,SET5 خود
W * N N,SING,COM استفاده
W * V V,SUB,POS,6 كنند
W * DELM DELM .
W * N N,SING,COM كاربري
W * P P در
W * N N,SING,NFL افزودن
W * CON CON و
W * N N,PL,COM مزايا
W * CON CON و
W * N N,SING,COM سرعت
W * CON CON و
W * ADJ ADJ,SIM,GEN قابل
W * N N,SING,COM دسترس
W * N N,SING,NFL,GEN بودن
W * N N,SING,COM,GEN هواي
W * ADJ ADJ,SIM فشرده
W * N N,SING,COM,GEN دليل
W * N N,SING,COM,GEN توسعه
W * DET DET اين
W * N N,SING,COM رشته
W * P P از
W * N N,SING,COM,GEN علم
W * N N,PL,LOC,GEN كشورهاي
W * N N,SING,COM جهان
W * ADJ ADJ,INO شده
W * CON CON و
W * N N,SING,COM,GEN علم
W * N N,SING,COM اتوماسيون
W * CON CON و
W * N N,SING,COM,GEN روند
W * ADJ ADJ,SIM,GEN تكاملي
W * N N,SING,COM,GEN هواي
W * ADJ ADJ,SIM فشرده
W * N N,SING,COM,GEN تلفيق
W * N N,SING,COM الكترونيك
W * V V,PRE,SIM است
W * CON CON كه
W * P P در
W * N N,SING,NUM چند
W * N N,SING,TIME,GEN سال
W * ADJ ADJ,SIM اخير
W * QUA QUA,GEN اكثر
W * N N,PL,COM صنايع
W * CON CON و
W * N N,PL,LOC,GEN كارخانجات
W * CON CON و
W * N N,PL,COM سيستمها
W * RA RA را
W * P P در
W * ADJ ADJ,INO برگرفته
W * V V,PRE,SIM است
W * DELM DELM .
W * N N,SING,COM,GEN قانون
W * N N,SING,PR بويل ماريوت
W * DELM DELM )
W * N N,SING,COM,GEN قانون
W * N N,SING,COM,GEN تراكم
W * DELM DELM (
W * N N,SING,COM,SET6 هوا
W * ADV ADV,GENR,EXM,GEN مانند
W * QUA QUA,GEN كليه
W * N N,PL,COM,GEN گازهاي
W * ADJ ADJ,SIM ديگر
W * ADJ ADJ,SIM,GEN داراي
W * N N,SING,COM شكل
W * CON CON و
W * N N,SING,COM,GEN فرم
W * ADJ ADJ,SIM مخصوص
W * ADJ ADJ,INO,NEG نبوده
W * CON CON و
W * P P در
W * N N,SING,COM,GEN مقابل
W * QUA QUA هر
W * N N,SING,COM,INDF مانعي
W * N N,SING,COM,GEN شكل
W * PRO PRO,R,XOD,SET6 خود
W * RA RA را
W * N N,SING,COM تغيير
W * V V,PRS,POS,3 ميدهد
W * DELM DELM .
W * N N,SING,COM,GEN علت
W * PRO PRO,DEMO,SING آن
W * N N,SING,COM,GEN خاصيت
W * ADJ ADJ,SIM,GEN تراكمي
W * N N,SING,COM هوا
W * ADJ ADJ,INO بوده
W * CON CON و
W * ADV ADV,GENR,TIME هميشه
W * ADJ ADJ,SIM,GEN درصدد
W * N N,SING,COM انبساط
W * V V,PRS,POS,3 مي باشد
W * DELM DELM .
W * N N,SING,COM,GEN طبق
W * N N,SING,COM,GEN قانون
W * N N,SING,PR بويل ماريوت
W * N N,SING,COM,GEN حاصل
W * N N,SING,COM,GEN ضرب
W * N N,SING,COM فشار
W * P P در
W * N N,SING,COM,GEN حجم
W * N N,SING,NUM يك
W * SPEC SPEC مقدار
W * N N,SING,COM گاز
W * P P در
W * N N,SING,COM,INDF صورتي
W * CON CON كه
W * N N,SING,COM حرارت
W * ADJ ADJ,SIM ثابت
W * V V,SUB,POS,3 باشد
W * DELM DELM ،
W * ADV ADV,GENR,TIME هميشه
W * ADJ ADJ,SIM ثابت
W * V V,AUX,FEA,POS,6 خواهند
W * V V,PA,SIM,POS,3 ماند
W * DELM DELM .
W * DELM DELM #
W * N N,SING,COM,GEN كاربرد
W * N N,SING,COM,GEN هواي
W * ADJ ADJ,SIM فشرده
W * DELM DELM #
W * N N,SING,COM استفاده
W * CON CON و
W * N N,SING,COM به كارگيري
W * CON CON و
W * N N,SING,COM بهره گيري
W * P P از
W * N N,SING,COM,GEN هواي
W * ADJ ADJ,SIM فشرده
W * N N,PL,COM,INDF,SET7 مواردي
W * RA RA را
W * P P,GEN پيش
W * N N,SING,COM روي
W * V V,PRS,POS,3 مي آورد
W * CON CON كه
W * P P به
W * N N,SING,COM ترتيب
W * P P به
W * N N,SING,COM ذكر
W * CON CON و
W * N N,SING,COM,GEN بررسي
W * PRO PRO,DEMO,PL,SET7 آنها
W * V V,PRS,POS,4 مي پردازيم
W * DELM DELM .
W * N N,SING,NUM 1
W * DELM DELM -
W * N N,SING,COM توليد
W * CON CON و
W * N N,SING,LOC انبار
W * N N,SING,NFL,GEN كردن
W * N N,SING,COM,GEN هواي
W * ADJ ADJ,SIM فشرده
W * DELM DELM .
W * N N,SING,NUM 2
W * DELM DELM -
W * N N,SING,COM,GEN انتقال
W * N N,SING,COM,GEN هواي
W * ADJ ADJ,SIM فشرده
W * DELM DELM .
W * N N,SING,NUM 3
W * DELM DELM -
W * ADJ ADJ,SIM آماده
W * N N,SING,NFL,GEN كردن
W * N N,SING,COM,GEN هواي
W * ADJ ADJ,SIM فشرده
W * CON CON و
W * N N,PL,COM,GEN روشهاي
W * N N,SING,COM تصحيح
W * DELM DELM .
W * N N,SING,NUM 4
W * DELM DELM -
W * N N,PL,COM,GEN عناصر
W * ADJ ADJ,SIM كاركننده
W * ADJ ADJ,SIM پنيوماتيكي
W * DELM DELM .
W * N N,SING,NUM 5
W * DELM DELM -
W * N N,SING,COM سيستم دهي
W * CON CON و
W * N N,SING,COM برنامه ريزي
W * P P,GEN براي
W * N N,SING,COM,GEN انجام
W * N N,PL,COM,GEN عمليات
W * DELM DELM »
W * N N,SING,COM,GEN طراحي
W * N N,PL,COM مدارها
W * DELM DELM «
W * DELM DELM .
W * DELM DELM #
W * N N,SING,COM توليد
W * CON CON و
W * N N,SING,LOC انبار
W * N N,SING,NFL,GEN كردن
W * N N,SING,COM,GEN هواي
W * ADJ ADJ,SIM فشرده
W * DELM DELM #
W * P P,GEN براي
W * N N,SING,COM,GEN توليد
W * N N,SING,COM,GEN هواي
W * ADJ ADJ,SIM فشرده
W * P P به
W * N N,SING,COM كمپرسور
W * N N,SING,COM احتياج
W * V V,PRS,POS,4 داريم
W * P P تا
W * N N,SING,COM,GEN هواي
W * ADJ ADJ,SIM,GEN آزاد
W * N N,SING,COM محيط
W * RA RA را
W * P P به
W * N N,SING,COM,GEN,SET8_ هواي
W * ADJ ADJ,SIM,SET8_ فشرده
W * N N,SING,COM تبديل
W * V V,SUB,POS,4 كنيم
W * CON CON و
W * P P از
W * N N,SING,COM,GEN فشار
W * PRO PRO,DEMO,SING,SET8 آن
W * P P در
W * N N,PL,COM عمل كننده ها
W * P P,GEN براي
W * N N,SING,COM,GEN توليد
W * N N,SING,COM نيرو
W * CON CON و
W * N N,SING,COM,GEN حركت
W * ADJ ADJ,SIM خطي
W * CON CON يا
W * ADJ ADJ,SIM دوراني
W * N N,SING,COM استفاده
W * V V,SUB,POS,4 كنيم
W * DELM DELM .
W * ADV ADV,GENR,SIM البته
W * V V,AUX,NIN,POS بايد
W * N N,SING,COM توجه
W * ADJ ADJ,INO داشته
W * V V,SUB,POS,4 باشيم
W * CON CON كه
W * N N,SING,COM,INDF محلي
W * CON CON كه
W * N N,SING,COM كمپرسور
W * RA RA را
W * N N,SING,COM كاهش
W * V V,AUX,FEA,POS,3 خواهد
W * V V,PA,SIM,POS,3 داد
W * DELM DELM ،
W * P P در
W * N N,PL,LOC كارخانجات
W * ADV ADV,GENR,SIM اغلب
W * N N,SING,NUM,SET9_ يك
W * N N,SING,COM,GEN,SET9_ مركز
W * N N,SING,COM,GEN,SET9_ توليد
W * N N,SING,COM,GEN,SET9_ هواي
W * ADJ ADJ,SIM,SET9_ فشرده
W * N N,SING,COM وجود
W * V V,PRS,POS,3 دارد
W * CON CON كه
W * N N,SING,COM,GEN,SET10_ هواي
W * ADJ ADJ,SIM,SET10_ فشرده كرده
W * P P در
W * N N,PL,LOC,GEN مخازن
W * PRO PRO,DEMO,PL,SET9 آنها
W * RA RA را
W * N N,SING,LOC انبار
W * V V,PRS,POS,6 مي كنند
W * CON CON و
W * CON CON بعد
W * P P به
W * N N,SING,COM,GEN وسيله
W * N N,SING,COM لوله كشي
W * PRO PRO,DEMO,PL,SET10 آنها
W * RA RA را
W * P P به
W * N N,PL,COM,GEN نقاط
W * ADJ ADJ,SIM,GEN مختلف
W * N N,SING,LOC كارخانه
W * N N,SING,COM انتقال
W * V V,PRS,POS,6 مي دهند
W * DELM DELM .
W * DELM DELM #
W * N N,PL,COM انواع
W * N N,PL,COM كمپرسورها
W * DELM DELM #
W * N N,SING,COM,GEN نوع
W * N N,SING,COM,GEN انتخاب
W * N N,SING,COM كمپرسور
W * P P,GEN براي
W * QUA QUA هر
W * N N,SING,LOC كارگاه
W * V V,AUX,NIN,POS بايستي
W * P P با
W * N N,SING,COM توجه
W * P P به
W * N N,SING,COM,GEN ميزان
W * N N,SING,COM,GEN فشار
W * ADJ ADJ,SIM كاري
W * CON CON و
W * N N,SING,COM,GEN مقدار
W * N N,SING,COM مصرف
W * N N,SING,COM,GEN مورد
W * N N,SING,COM,GEN نياز
W * N N,SING,LOC كارگاه
W * N N,SING,COM تهيه
W * V V,SUB,POS,3 گردد
W * CON CON و
W * P P با
W * N N,SING,COM توجه
W * P P به
W * DET DET اين
W * N N,SING,NUM دو
W * N N,SING,COM نكته
W * CON CON يعني
W * N N,SING,COM,GEN فشار
W * ADJ ADJ,SIM كاري
W * CON CON و
W * N N,SING,COM,GEN مقدار
W * N N,SING,COM توليد
W * P P,GEN جهت
W * N N,SING,COM مصرف
W * DELM DELM ،
W * N N,PL,COM كمپرسورها
W * RA RA را
W * P P به
W * N N,SING,NUM دو
W * N N,SING,GR دسته
W * N N,SING,COM تقسيم
W * V V,PRS,POS,6 مي كنند
W * DELM DELM .
W * N N,SING,GR,GEN دسته
W * ADJ ADJ,ORD اول
W * CON CON كه
W * N N,SING,COM,GEN طبق
W * N N,SING,COM,GEN قانون
W * N N,SING,COM تراكم
W * N N,SING,COM كار
W * V V,PRS,POS,6 مي كنند
W * CON CON يعني
W * PRO PRO,DEMO,SING آن
W * CON CON كه
W * N N,SING,COM هوا
W * P P در
W * N N,SING,COM,INDF فضايي
W * ADJ ADJ,SIM محبوس
W * ADJ ADJ,INO شده
W * CON CON و
W * DET DET آن
W * N N,SING,COM وقت
W * N N,SING,COM,GEN فضاي
W * ADJ ADJ,SIM موجود
W * ADJ ADJ,CMPR كوچكتر
W * ADJ ADJ,INO گشته
W * P P تا
W * N N,SING,COM هوا
W * ADJ ADJ,SIM متراكم
W * V V,SUB,POS,3 گردد
W * DELM DELM .
W * DET DET اين
W * N N,SING,GR دسته
W * ADJ ADJ,SIM,GEN شامل
W * N N,PL,COM,GEN كمپرسورهاي
W * ADJ ADJ,SIM پيستوني
W * CON CON و
W * ADJ ADJ,SIM پيستوني
W * ADJ ADJ,SIM دروني
W * V V,PRS,POS,3 مي باشد
W * DELM DELM .
W * N N,SING,GR,GEN دسته
W * ADJ ADJ,ORD دوم
W * CON CON كه
W * N N,SING,COM,GEN طبق
W * N N,SING,COM,GEN قانون
W * N N,PL,COM سيالات
W * N N,SING,COM كار
W * V V,PRS,POS,6 مي كنند
W * CON CON يعني
W * PRO PRO,DEMO,SING اين
W * CON CON كه
W * N N,SING,COM هوا
W * RA RA را
W * P P از
W * N N,SING,NUM يك
W * N N,SING,COM طرف
W * ADJ ADJ,INO مكيده
W * CON CON و
W * P P از
W * N N,SING,COM,GEN طرف
W * ADJ ADJ,SIM ديگر
W * P P به
W * N N,SING,COM,GEN علت
W * N N,SING,COM,GEN شتاب
W * ADJ ADJ,SIM ايجادشده
W * ADJ ADJ,SIM فشرده
W * V V,PRS,POS,6 مي نمايند
W * DELM DELM .
W * DELM DELM #
W * ADJ ADJ,SIM خنك
W * N N,SING,NFL,GEN كردن
W * N N,PL,COM كمپرسورها
W * DELM DELM #
W * P P به
W * N N,SING,COM,GEN علت
W * N N,SING,COM تراكم
W * N N,SING,NFL,GEN كردن
W * N N,SING,COM هوا
W * DELM DELM ،
W * N N,PL,COM كمپرسورها
W * N N,SING,COM,GEN ايجاد
W * N N,SING,COM,GEN گرماي
W * ADJ ADJ,SIM,INDF زيادي
W * ADJ ADJ,INO نموده
W * CON CON كه
W * DET DET اين
W * N N,SING,COM,GEN گرماي
W * ADJ ADJ,SIM حاصله
W * RA RA را
W * V V,AUX,NIN,POS بايستي
W * P P از
W * N N,SING,COM كمپرسور
W * N N,SING,COM خارج
W * V V,PA,SIM,POS,3 نمود
W * DELM DELM .
W * ADV ADV,GENR,SIM معمولا
W * P P در
W * N N,PL,COM,GEN كمپرسورهاي
W * ADJ ADJ,SIM كوچك
W * P P با
W * N N,PL,COM,INDF شيارهايي
W * CON CON كه
W * P P,GEN دور
W * N N,SING,COM,GEN سيلندر
W * N N,SING,COM كمپرسور
W * N N,SING,COM ايجاد
W * V V,PRS,POS,3 مي گردد
W * DELM DELM ،
W * DET DET اين
W * N N,SING,COM گرما
W * P P به
W * N N,SING,COM,GEN صورت
W * ADJ ADJ,SIM تشعشعي
W * N N,SING,COM خارج
W * ADJ ADJ,INO گشته
W * CON CON و
W * P P در
W * N N,PL,COM,GEN كمپرسورهاي
W * ADJ ADJ,CMPR بزرگتر
W * P P,GEN توسط
W * N N,SING,COM بادبزن
W * DET DET اين
W * N N,SING,COM گرما
W * N N,SING,COM خارج
W * V V,PRS,POS,3 مي گردد
W * DELM DELM .
W * ADV ADV,GENR,SIM البته
W * V V,AUX,NIN,POS بايستي
W * N N,SING,COM توجه
W * V V,PA,SIM,POS,3 داشت
W * CON CON كه
W * DET DET اين
W * N N,SING,COM,GEN طريقه
W * ADJ ADJ,SIM خنك
W * N N,SING,NFL كردن
W * ADV ADV,GENR,SIM فقط
W * P P,GEN براي
W * N N,PL,COM,INDF,SET11 كمپرسورهايي
W * CON CON كه
W * N N,SING,COM,GEN قدرت
W * PRO PRO,DEMO,PL,SET11 آنها
W * P P از
W * N N,SING,NUM 30
W * N N,SING,COM كيلووات
W * ADJ ADJ,CMPR كمتر
W * V V,PRS,POS,3 مي باشد
W * ADJ ADJ,SIM انجام پذير
W * V V,PRE,SIM است
W * CON CON و
W * P P,GEN براي
W * N N,PL,COM,GEN كمپرسورهاي
W * ADJ ADJ,SIM بيش
W * P P از
W * N N,SING,NUM 30
W * N N,SING,COM كيلووات
W * V V,AUX,NIN,POS بايستي
W * P P از
W * N N,SING,LOC,GEN برج
W * ADJ ADJ,SIM خنك كننده
W * N N,SING,COM استفاده
W * V V,SUB,POS,4 نمائيم
W * DELM DELM .
W * CON CON و
W * QUA QUA هر
W * N N,SING,COM قدر
W * CON CON كه
W * N N,SING,COM,SET12 كمپرسور
W * ADV ADV,GENR,CMPR بهتر
W * ADJ ADJ,SIM خنك
W * V V,SUB,POS,3 گردد
W * N N,SING,COM,GEN عمر
W * ADJ ADJ,SIM,GEN كاري
W * PRO PRO,DEMO,SING,SET12 آن
W * ADJ ADJ,INO افزوده
W * V V,AUX,NIN,POS گشته
W * CON CON و
W * CON CON همچنين
W * N N,SING,COM,GEN احتياج
W * ADJ ADJ,SIM مجدد
W * P P به
W * ADJ ADJ,SIM خنك
W * N N,SING,NFL,GEN كردن
W * N N,SING,COM,GEN هواي
W * ADJ ADJ,SIM فشرده
W * P P در
W * N N,PL,COM,GEN دستگاههاي
W * ADJ ADJ,SIM ديگر
W * V V,PRS,NEG,3 نمي باشد
W * DELM DELM .
W * DELM DELM #
W * N N,SING,COM,GEN ظرفيت
W * N N,SING,COM مخزن
W * DELM DELM #
W * N N,SING,COM,GEN ظرفيت
W * N N,SING,COM مخزن
W * P P با
W * N N,SING,COM استفاده
W * P P از
W * N N,SING,COM,INDF دياگرامي
W * N N,SING,COM تعيين
W * V V,PRS,POS,3 مي گردد
W * CON CON كه
W * ADJ ADJ,SIM,GEN شامل
W * N N,PL,COM,INDF پارامترهايي
W * ADV ADV,GENR,EXM,GEN مثل
W * N N,SING,COM حجم
W * DELM DELM ،
W * N N,SING,COM توليد
W * DELM DELM ،
W * N N,SING,COM,GEN اختلاف
W * N N,SING,COM فشار
W * DELM DELM ،
W * N N,SING,COM قطع
W * CON CON و
W * N N,SING,COM,GEN وصل
W * N N,SING,COM كمپرسور
W * P P به
W * N N,SING,TIME ساعت
W * V V,PRS,POS,3 مي باشد
W * CON CON كه
W * N N,SING,COM,GEN نمونه
W * DET DET اين
W * N N,SING,COM دياگرام
W * P P در
W * N N,SING,COM زير
W * V V,PRS,POS,3 مي آيد
W * DELM DELM .
W * P P با
W * N N,SING,COM استفاده
W * P P از
W * N N,PL,COM,GEN اطلاعات
W * N N,SING,COM,GEN مورد
W * N N,SING,COM نياز
W * ADV ADV,GENR,SIM به راحتي
W * V V,AUX,NIN,POS مي توان
W * N N,SING,COM,GEN حجم
W * N N,SING,COM مخزن
W * RA RA را
W * P P به
W * N N,SING,COM دست
W * V V,PA,SIM,POS,3 آورد
W * DELM DELM .
W * DELM DELM #
W * N N,SING,COM,GEN انتقال
W * N N,SING,COM,GEN هواي
W * ADJ ADJ,SIM فشرده
W * DELM DELM #
W * P P به
W * N N,SING,COM,GEN علت
W * N N,SING,COM,GEN توسعه
W * N N,PL,COM دستگاه ها
W * CON CON و
W * N N,PL,COM,GEN ماشينهاي
W * ADJ ADJ,SIM اتوماتيك
W * N N,SING,COM,GEN مصرف
W * N N,SING,COM هوا
W * P P در
W * QUA QUA هر
W * N N,SING,LOC,INDF كارگاهي
W * N N,SING,COM رو
W * P P به
W * N N,SING,COM افزايش
W * ADJ ADJ,INO گذارده
W * CON CON و
W * CON CON چون
W * N N,SING,COM,GEN تغذيه
W * N N,SING,COM,GEN هواي
W * ADJ ADJ,SIM,GEN فشرده
W * N N,PL,COM ماشينها
W * CON CON و
W * N N,PL,COM,GEN دستگاه هاي
W * N N,SING,COM,GEN كنترل
W * ADJ ADJ,SIM پنيوماتيكي
W * P P از
W * N N,SING,COM,GEN راه
W * N N,SING,COM شبكه
W * N N,SING,COM لوله كشي
W * N N,SING,COM تأمين
W * V V,PRS,POS,3 مي گردد
W * DELM DELM .
W * CON CON لذا
W * P P در
W * N N,SING,COM,GEN موقع
W * N N,SING,COM,GEN انتخاب
W * N N,SING,COM,GEN قطر
W * N N,SING,COM لوله
W * V V,AUX,NIN,POS بايستي
W * N N,SING,COM توجه
W * V V,PA,SIM,POS,3 نمود
W * CON CON كه
W * N N,SING,COM,GEN افت
W * N N,SING,COM فشار
W * P P از
W * N N,SING,LOC,GEN محل
W * N N,SING,COM مخزن
W * P P تا
W * N N,SING,COM,GEN قسمت
W * N N,SING,COM مصرف كننده
W * P P از
W * N N,SING,NUM 0
W * DELM DELM /
W * N N,SING,NUM 1
W * N N,SING,COM بار
W * N N,SING,COM تجاوز
W * V V,SUB,NEG,3 ننمايد
W * DELM DELM ،
W * CON CON چون
W * P P,GEN براي
W * ADV ADV,deg,SIM مقداري
W * CON CON كه
W * DET DET اين
W * N N,SING,COM افت
W * ADJ ADJ,CMPR بيشتر
W * V V,SUB,POS,3 گردد
W * DELM DELM ،
W * N N,SING,COM,GEN سيستم
W * N N,SING,COM,GEN هواي
W * ADJ ADJ,SIM فشرده
W * ADJ ADJ,SIM اقتصادي
W * V V,AUX,FEA,NEG,3 نخواهد
W * V V,PA,SIM,POS,3 بود
W * DELM DELM ،
W * CON CON و
W * CON CON نيز
W * V V,AUX,NIN,POS بايستي
W * N N,SING,COM توجه
W * V V,PA,SIM,POS,3 داشت
W * CON CON كه
W * ADV ADV,GENR,SIM حتي الامكان
W * N N,PL,COM لوله ها
W * RA RA را
W * P P با
W * N N,SING,COM,GEN قطر
W * V V,PRE,ADJC,2 بزرگتري
W * N N,SING,COM انتخاب
W * V V,SUB,POS,4 نمائيم
W * DELM DELM .
W * CON CON چون
W * IF IF اگر
W * V V,SUB,POS,4 بخواهيم
W * P P در
W * N N,SING,COM آينده
W * P P به
W * N N,SING,COM,GEN علت
W * N N,SING,COM,GEN ازدياد
W * N N,SING,COM,GEN مصرف
W * N N,SING,COM,GEN هواي
W * ADJ ADJ,SIM فشرده
W * DELM DELM ،
W * ADV ADV,GENR,REPT مجدداً
W * N N,SING,COM لوله كشي
W * V V,SUB,POS,4 نمائيم
W * DELM DELM ،
W * DET DET آن
W * N N,SING,COM وقت
W * N N,SING,COM,INDF هزينه اي
W * ADV ADV,deg,SIM بس
W * ADJ ADJ,SIM سنگين
W * ADJ ADJ,SIM متحمل
W * V V,AUX,FEA,POS,4 خواهيم
W * V V,PA,SIM,POS,3 شد
W * DELM DELM .
W * DELM DELM #
W * N N,SING,COM,GEN محاسبه
W * N N,SING,COM,GEN خط
W * N N,SING,COM لوله
W * DELM DELM #
W * P P,GEN براي
W * N N,SING,COM,GEN محاسبه
W * N N,SING,COM,GEN قطر
W * N N,SING,COM لوله
W * V V,AUX,NIN,POS بايد
W * P P به
W * N N,PL,COM,GEN نكات
W * ADJ ADJ,SIM زير
W * N N,SING,COM توجه
W * V V,PA,SIM,POS,3 داشت
W * CON CON و
W * P P با
W * N N,SING,COM استفاده
W * P P از
W * N N,SING,COM نوموگرام
W * DELM DELM )
W * N N,SING,COM,GEN قطر
W * N N,SING,COM لوله
W * DELM DELM (
W * N N,PL,COM محاسبات
W * RA RA را
W * N N,SING,COM انجام
W * V V,PA,SIM,POS,3 داد
W * DELM DELM .
W * DELM DELM #
W * N N,PL,COM,GEN روشهاي
W * ADJ ADJ,SIM خشك
W * N N,SING,NFL,GEN كردن
W * N N,SING,COM هوا
W * DELM DELM #
W * N N,SING,COM,GEN روش
W * N N,SING,PR آبزروپيون
W * DELM DELM :
W * DET DET اين
W * N N,SING,COM طريقه
W * ADJ ADJ,SIM شيميايي
W * V V,PRE,SIM است
W * CON CON كه
W * ADV ADV,GENR,SIM معمولا
W * N N,SING,COM,SET13 هوا
W * P P با
W * N N,SING,COM,GEN ماده
W * ADJ ADJ,SIM خشك كننده
W * P P در
W * N N,SING,NUM يك
W * N N,SING,COM محفظه
W * N N,SING,COM تماس
W * ADJ ADJ,INO گرفته
W * CON CON و
W * P P با
W * N N,SING,NUM يك
W * N N,SING,COM,GEN عمل
W * ADJ ADJ,SIM شيميائي
W * N N,SING,COM,GEN رطوبت
W * PRO PRO,R,XOD,SET13 خود
W * RA RA را
W * P P از
W * N N,SING,COM دست
W * V V,PRS,POS,3 ميدهد
W * CON CON و
W * N N,SING,COM,GEN,SET14_ ماده
W * ADJ ADJ,SIM,SET14_ خشك كن
W * DELM DELM ،
W * N N,SING,COM رطوبت
W * RA RA را
W * P P به
W * PRO PRO,R,XOD,SET14 خود
W * V V,PRS,POS,3 مي گيرد
W * DELM DELM .
W * DELM DELM #
W * ADJ ADJ,SIM خشك
W * N N,SING,NFL,GEN كردن
W * P P به
W * N N,SING,COM,GEN روش
W * N N,SING,PR اندروپسيون
W * DELM DELM :
W * DET DET اين
W * N N,SING,COM روش
W * P P,GEN توسط
W * N N,SING,NUM يك
W * SPEC SPEC رشته
W * N N,PL,COM,GEN عمليات
W * ADJ ADJ,SIM فيزيكي
W * N N,SING,COM انجام
W * V V,PRS,POS,3 مي گيرد
W * DELM DELM .
W * N N,SING,PR اندروپسيون
W * DELM DELM :
W * N N,SING,COM,GEN قرارگيري
W * N N,PL,COM مواد
W * P P بر
W * N N,SING,COM,GEN روي
W * N N,PL,COM,INDF سطوحي
W * P P از
W * N N,PL,COM,GEN اجسام
W * ADJ ADJ,SIM سخت
W * V V,PRE,SIM است
W * DELM DELM .
W * N N,SING,COM,GEN ماده
W * ADJ ADJ,SIM خشك كن
W * ADV ADV,GENR,SIM تقريباً
W * P P به
W * N N,SING,COM,GEN طور
W * N N,SING,NUM 100
W * N N,SING,COM درصد
W * P P از
W * N N,PL,COM,GEN مواد
W * N N,SING,COM سيليسيم دي اكسي
W * ADJ ADJ,INO بوده
W * CON CON و
W * P P به
W * N N,SING,COM,GEN طور
W * ADJ ADJ,SIM دانه اي
W * CON CON و
W * P P به
W * N N,SING,COM,GEN صورت
W * ADJ ADJ,SIM چندضلعي
W * CON CON و
W * CON CON يا
W * ADJ ADJ,SIM مرواريدي شكل
W * V V,PRS,POS,3 مي باشد
W * CON CON و
W * ADV ADV,GENR,SIM معمولا
W * P P,GEN تحت
W * N N,SING,COM,GEN نام
W * DELM DELM »
W * N N,SING,COM گل
W * DELM DELM «
W * DELM DELM »
W * N N,SING,LAT Gel
W * DELM DELM «
W * N N,SING,COM مصرف
W * V V,PRS,POS,3 مي گردد
W * DELM DELM .
W * P P به
W * DET DET اين
W * N N,SING,COM طريق
W * CON CON كه
W * N N,SING,COM,GEN هواي
W * ADJ ADJ,SIM فشرده
W * RA RA را
W * P P با
W * N N,SING,COM سرعت
W * P P از
W * N N,SING,COM,GEN روي
W * DET DET اين
W * N N,PL,COM,GEN مواد
W * ADJ ADJ,INO گذرانده
W * CON CON و
W * N N,SING,COM,GEN رطوبت
W * N N,SING,COM هوا
W * N N,SING,COM,GEN جذب
W * DET DET اين
W * N N,PL,COM مواد
W * V V,PRS,POS,3 مي شود
W * DELM DELM .
W * ADJ ADJ,SIM خشك
W * N N,SING,NFL,GEN كردن
W * N N,SING,COM هوا
W * P P به
W * N N,SING,COM,GEN روش
W * ADJ ADJ,SIM پائين
W * N N,SING,NFL,GEN آوردن
W * N N,SING,CONT درجه
W * N N,SING,COM حرارت
W * CON CON يا
W * ADJ ADJ,SIM سرد
W * N N,SING,NFL كردن
W * DELM DELM :
W * DET DET اين
W * N N,SING,COM طريقه
W * N N,SING,COM,GEN طبق
W * N N,SING,COM,GEN قانون
W * N N,SING,COM,GEN ايجاد
W * N N,SING,COM,GEN نقطه
W * N N,SING,COM شبنم
W * N N,SING,COM كار
W * V V,PRS,POS,3 ميكند
W * CON CON يعني
W * P P با
W * ADJ ADJ,SIM پايين
W * N N,SING,NFL,GEN آوردن
W * N N,SING,CONT درجه
W * N N,SING,COM حرارت
W * V V,AUX,NIN,POS مي توان
W * N N,SING,COM,GEN بخار
W * ADJ ADJ,SIM موجود
W * P P در
W * N N,SING,COM هوا
W * RA RA را
W * N N,SING,COM تبديل
W * P P به
W * N N,SING,COM آب
W * V V,PA,SIM,POS,3 نمود
W * DELM DELM .
W * N N,SING,COM روغن
W * N N,SING,NFL زدن
W * DELM DELM :
W * N N,SING,COM,GEN هواي
W * N N,SING,COM,GEN مورد
W * N N,SING,COM استفاده
W * P P از
W * N N,SING,COM,GEN سيستم
W * ADJ ADJ,SIM پنيوماتيكي
W * P P به
W * N N,SING,NUM يك
W * N N,SING,COM مقدار
W * N N,SING,COM روغن
W * N N,SING,COM نياز
W * V V,PRS,POS,3 دارد
W * CON CON كه
W * V V,SUB,POS,3 بتواند
W * N N,PL,COM,GEN,SET15_ قطعات
W * ADJ ADJ,SIM,SET15_ پنيوماتيكي
W * RA RA را
W * N N,SING,COM روغن كاري
W * V V,SUB,POS,3 كند
W * CON CON و
W * P P از
W * N N,SING,COM,GEN سائيدگي
W * PRO PRO,DEMO,PL,SET15 آنها
W * N N,SING,COM جلوگيري
W * V V,SUB,POS,3 نمايد
W * DELM DELM .
W * P P,GEN براي
W * DET DET اين
W * N N,SING,COM منظور
W * P P از
W * N N,SING,COM,INDF وسيله اي
W * P P به
W * N N,SING,COM,GEN نام
W * N N,SING,COM روغنزده
W * N N,SING,COM استفاده
W * V V,PRS,POS,4 مي كنيم
W * DELM DELM .
W * N N,SING,COM روغن
W * N N,SING,NFL زدن
W * P P بر
W * N N,SING,COM,GEN اساس
W * N N,SING,COM اصل
W * CON CON و
W * DELM DELM ...
W * N N,SING,COM كار
W * V V,PRS,POS,3 ميكند
W * DELM DELM .
W * IF IF اگر
W * P P در
W * N N,SING,NUM يك
W * N N,SING,COM لوله
W * N N,SING,COM كانال
W * CON CON يا
W * N N,SING,COM تنگنا
W * N N,SING,COM ايجاد
W * V V,SUB,POS,4 كنيم
W * CON CON وقتي
W * N N,SING,COM هوا
W * P P با
W * N N,SING,COM شدت
W * P P از
W * N N,SING,COM لوله
W * N N,SING,COM عبور
W * V V,SUB,POS,3 كند
W * P P در
W * DET DET اين
W * N N,SING,COM تنگنا
W * N N,SING,COM,GEN اختلاف
W * N N,SING,COM,INDF فشاري
W * P P به
W * N N,SING,COM وجود
W * V V,PRS,POS,3 مي آيد
W * CON CON كه
W * ADJ ADJ,SIM باعث
W * N N,SING,COM مكش
W * P P در
W * DET DET اين
W * N N,SING,COM نقطه
W * V V,PRS,POS,3 مي شود
W * DELM DELM .
W * IF IF اگر
W * P P در
W * DET DET اين
W * N N,SING,COM مجرا
W * N N,SING,COM مايع
W * CON CON يا
W * DET DET همان
W * N N,SING,COM روغن
W * N N,SING,COM قرار
W * V V,SUB,POS,3 بگيرد
W * ADJ ADJ,INO مكيده
W * ADJ ADJ,INO شده
W * CON CON و
W * P P به
W * N N,SING,COM,GEN صورت
W * N N,SING,COM پودر
W * P P در
W * N N,SING,COM,GEN هواي
W * P P در
W * N N,SING,COM,GEN حال
W * N N,SING,COM جريان
W * N N,SING,COM پخش
W * V V,PRS,POS,3 مي شود
W * CON CON و
W * P P به
W * N N,SING,COM,GEN داخل
W * N N,SING,COM سيستم
W * V V,PRS,POS,3 مي رود
W * DELM DELM .
W * DELM DELM #
W * N N,SING,COM,GEN واحد
W * N N,SING,COM مراقبت
W * DELM DELM #
W * N N,SING,COM,GEN مجموع
W * N N,PL,COM,INDF مواردي
W * CON CON كه
W * P P در
W * N N,SING,TIME قبل
W * N N,SING,COM ذكر
W * V V,PA,SIM,POS,3 شد
W * P P به
W * N N,SING,COM,GEN علاوه
W * N N,SING,NUM يك
W * N N,SING,COM,GEN رگلاتور
W * ADJ ADJ,SIM,GEN كنترل كننده
W * N N,SING,COM فشار
W * DELM DELM ،
W * N N,SING,NUM يك
W * N N,SING,COM,GEN واحد
W * N N,SING,COM مراقبت
W * N N,SING,COM تشكيل
W * V V,PRS,POS,6 مي دهند
W * CON CON كه
W * N N,SING,COM تشكيل
W * ADJ ADJ,INO شده
W * V V,PRE,SIM است
W * P P از
W * N N,SING,COM,INDF ابزاري
W * ADV ADV,GENR,EXM,GEN مانند
W * N N,SING,COM فيلتر
W * DELM DELM ،
W * N N,SING,COM رگلاتور
W * DELM DELM ،
W * N N,SING,COM روغن پاش
W * DELM DELM -
W * N N,SING,COM رطوبتگير
W * CON CON و
W * N N,SING,COM مانومتر
W * DELM DELM .
W * N N,SING,COM,GEN,SET16_ واحد
W * N N,SING,COM,SET16_ مراقبت
W * P P در
W * N N,SING,ORD,GEN ابتداي
W * N N,SING,COM,GEN ورودي
W * QUA QUA هر
W * N N,SING,COM سيستم
W * N N,SING,COM قرار
W * V V,PRS,POS,3 دارد
W * CON CON و
W * N N,SING,COM,GEN سمبل
W * PRO PRO,DEMO,SING,SET16 آن
W * P P در
W * N N,PL,COM,GEN مدارهاي
W * ADJ ADJ,SIM پنوماتيكي
W * P P به
W * N N,SING,COM,GEN شكل
W * ADJ ADJ,SIM زير
W * V V,PRE,SIM است
W * DELM DELM .
W * CON CON و
W * N N,SING,COM,GEN امر
W * N N,SING,COM مراقبت
W * N N,SING,COM,GEN نقش
W * ADJ ADJ,SIM,INDF عمده اي
W * P P در
W * N N,SING,NUM يك
W * N N,SING,COM,GEN سيستم
W * ADJ ADJ,SIM پنوماتيكي
W * V V,PRS,POS,3 دارد
W * DELM DELM ،
W * QUA QUA هر
W * N N,SING,COM اشكال
W * CON CON يا
W * N N,SING,COM,INDF نقصي
W * P P در
W * N N,SING,COM,GEN واحد
W * N N,SING,COM مراقبت
W * N N,SING,COM,GEN دليل
W * N N,SING,COM نقص
W * P P در
W * N N,SING,NUM يك
W * N N,SING,COM,GEN سيستم
W * ADJ ADJ,SIM پنوماتيكي
W * V V,PRS,POS,3 مي باشد
W * CON CON بنابراين
W * N N,SING,COM نگهداري
W * CON CON و
W * N N,SING,COM مراقبت
W * P P از
W * N N,SING,COM,GEN واحد
W * N N,SING,COM مراقبت
W * N N,SING,COM اصل
W * ADJ ADJ,SIM,INDF مهمي
W * V V,PRE,SIM است
W * CON CON كه
W * V V,AUX,NIN,POS بايد
W * N N,SING,COM رعايت
W * V V,SUB,POS,3 شود
W * DELM DELM .
W * DELM DELM #
W * N N,PL,COM جريانها
W * DELM DELM #
W * N N,PL,COM,GEN انواع
W * N N,SING,COM,GEN جريان
W * N N,SING,COM هوا
W * RA RA را
W * P P به
W * N N,SING,NUM دو
W * N N,SING,COM نوع
W * N N,SING,COM تقسيم
W * V V,PRS,POS,4 مي كنيم
W * CON CON كه
W * V V,PRE,NC,6 عبارتند
W * P P از
W * DELM DELM :
W * N N,SING,NUM 1
W * DELM DELM -
W * ADJ ADJ,SIM لامينار
W * DELM DELM )
W * ADJ ADJ,SIM آرام
W * DELM DELM (
W * DELM DELM .
W * N N,SING,NUM 2
W * DELM DELM -
W * ADJ ADJ,SIM توربولانس
W * DELM DELM )
W * ADJ ADJ,SIM مغشوش
W * DELM DELM (
W * DELM DELM .
W * N N,SING,COM,GEN جريان
W * ADJ ADJ,SIM لامينار
W * N N,SING,NUM يك
W * N N,SING,COM,GEN جريان
W * ADJ ADJ,SIM مناسب
W * V V,PRE,SIM است
W * CON CON كه
W * P P در
W * N N,PL,COM,GEN سيستمهاي
W * ADJ ADJ,SIM پنوماتيكي
W * P P به
W * N N,SING,COM كار
W * V V,PRS,POS,3 مي رود
W * DELM DELM .
W * N N,SING,COM,GEN جريان
W * ADJ ADJ,SIM توربولانس
W * CON CON يا
W * ADJ ADJ,SIM مغشوش
W * N N,SING,NUM يك
W * N N,SING,COM,GEN جريان
W * ADJ ADJ,SIM ناخواسته
W * V V,PRE,SIM است
W * CON CON كه
W * P P در
W * N N,PL,COM,GEN اتصالات
W * N N,SING,COM لوله كشي
W * P P به
W * N N,SING,COM وجود
W * V V,PRS,POS,3 مي آيد
W * CON CON و
W * ADJ ADJ,SIM ناشي
W * P P از
W * N N,PL,COM,GEN زاويه هاي
W * ADJ ADJ,SIM,GEN قائم
W * DET DET اين
W * N N,PL,COM اتصالات
W * V V,PRE,SIM است
W * DELM DELM .
W * P P,GEN براي
W * ADJ ADJ,SIM كم
W * N N,SING,NFL,GEN كردن
W * DET DET اين
W * N N,SING,COM,GEN جريان
W * ADJ ADJ,SIM ناخواسته
W * ADV ADV,GENR,SIM معمولا
W * P P در
W * N N,PL,COM,GEN اتصالات
W * N N,SING,NUM يك
W * N N,SING,COM,GEN شعاع
W * N N,SING,COM انحناء
W * P P به
W * N N,SING,COM وجود
W * V V,PRS,POS,6 مي آورند
W * DELM DELM .
W * DELM DELM #
W * N N,PL,COM,GEN عناصر
W * ADJ ADJ,SIM,GEN كاركنندة
W * ADJ ADJ,SIM پنيوماتيكي
W * V V,PRE,NC,6 عبارتند
W * P P از
W * DELM DELM :
W * N N,PL,COM سيلندرها
W * DELM DELM -
W * N N,PL,COM موتورها
W * DELM DELM -
W * N N,PL,COM,GEN عناصر
W * ADJ ADJ,SIM منطقي
W * DELM DELM -
W * N N,PL,COM شيرها
W * DELM DELM -
W * N N,PL,COM,GEN قطعات
W * ADJ ADJ,SIM پنيوماتيكي
W * P P,GEN براي
W * N N,PL,COM,GEN حركات
W * ADJ ADJ,SIM خطي
W * DELM DELM )
W * N N,SING,COM,GEN سيلندر
W * ADJ ADJ,SIM پنوماتيكي
W * DELM DELM (
W * DELM DELM .
W * N N,SING,COM,GEN توليد
W * N N,SING,COM,GEN حركت
W * ADJ ADJ,SIM خطي
W * P P,GEN توسط
W * N N,PL,COM,GEN وسايل
W * ADJ ADJ,SIM مكانيكي
W * CON CON و
W * CON CON يا
W * N N,PL,COM,GEN محركهاي
W * ADJ ADJ,SIM برقي
W * ADV ADV,deg,SIM بسيار
W * ADJ ADJ,SIM گران
W * ADJ ADJ,INO بوده
W * CON CON و
W * ADJ ADJ,SUP ارزانترين
W * N N,SING,COM,GEN راه
W * N N,SING,COM,GEN توليد
W * DET DET اين
W * N N,PL,COM حركتها
W * N N,PL,COM,GEN سيلندرهاي
W * ADJ ADJ,SIM پنوماتيكي
W * V V,PRS,POS,3 مي باشد
W * DELM DELM .
W * DELM DELM #
W * N N,SING,COM,GEN سيلندر
W * ADJ ADJ,SIM يك كاره
W * DELM DELM #
W * N N,SING,COM,GEN,SET17_ سيلندر
W * ADJ ADJ,SIM,SET17_ يك كاره
W * N N,SING,COM,INDF عمل كننده اي
W * V V,PRE,SIM است
W * CON CON كه
W * ADV ADV,GENR,SIM فقط
W * P P در
W * N N,SING,NUM يك
W * N N,SING,COM جهت
W * V V,AUX,NIN,POS مي توان
W * P P از
W * PRO PRO,DEMO,SING,SET17 آن
W * N N,SING,COM كار
W * V V,PA,SIM,POS,3 كشيد
W * CON CON و
W * N N,SING,COM نيرو
W * N N,SING,COM اعمال
W * V V,PA,SIM,POS,3 كرد
W * CON CON و
W * P P از
W * N N,SING,NUM يك
W * N N,SING,COM جهت
W * P P به
W * PRO PRO,DEMO,SING,SET17 آن
W * N N,SING,COM هوا
W * N N,SING,COM اعمال
W * V V,PRS,POS,3 مي شود
W * CON CON و
W * P P در
W * N N,SING,COM,GEN سير
W * N N,SING,COM برگشت
W * P P به
W * N N,SING,COM,GEN وسيله
W * N N,SING,COM فنر
W * N N,SING,COM نيرو
W * P P به
W * PRO PRO,DEMO,SING,SET17 آن
W * N N,SING,COM اعمال
W * V V,PRS,POS,3 مي شود
W * CON CON و
W * PRO PRO,DEMO,SING,SET17 آن
W * RA RA را
W * P P به
W * N N,SING,LOC,GEN محل
W * N N,SING,COM شروع
W * V V,PRS,POS,3 بازمي گرداند
W * DELM DELM .
W * P P از
W * N N,SING,COM,GEN سيلندر
W * ADJ ADJ,SIM يك كاره
W * ADV ADV,GENR,SIM معمولا
W * P P در
W * N N,PL,COM,GEN عمليات
W * N N,SING,COM پرس
W * N N,SING,NFL كردن
W * DELM DELM ،
W * N N,SING,COM بيرون
W * N N,SING,NFL انداختن
W * CON CON و
W * ADJ ADJ,SIM بلند
W * N N,SING,NFL كردن
W * N N,SING,COM استفاده
W * V V,PRS,POS,3 مي شود
W * DELM DELM .
W * DELM DELM #
W * N N,SING,COM,GEN پيستون
W * N N,SING,COM سيلندر
W * DELM DELM #
W * N N,SING,COM درزگير
W * N N,SING,COM,GEN بدنه
W * ADJ ADJ,SIM,GEN داخلي
W * N N,SING,COM سيلندر
W * CON CON و
W * N N,SING,COM پيستون
W * P P,GEN توسط
W * N N,SING,COM,GEN جنس
W * ADJ ADJ,SIM,GEN قابل
W * N N,SING,COM,INDF انعطافي
W * ADV ADV,GENR,EXM چون
W * DELM DELM »
W * N N,SING,PR پربوتان
W * DELM DELM «
W * N N,SING,COM انجام
W * V V,PRS,POS,3 مي گيرد
W * DELM DELM .
W * DET DET اين
W * N N,SING,COM درزگير
W * P P بر
W * N N,SING,COM,GEN روي
W * N N,SING,COM,INDF بستري
W * P P از
W * N N,SING,COM فلز
W * CON CON و
W * CON CON يا
W * N N,SING,COM پلاستيك
W * N N,SING,COM قرار
W * ADJ ADJ,INO گرفته
W * V V,PRE,SIM است
W * DELM DELM .
W * N N,SING,COM حركت
W * N N,PL,COM,GEN لبه هاي
W * N N,SING,COM,GEN درزگير
W * DET DET اين
W * N N,SING,COM سيلندر
W * P P,GEN توسط
W * N N,SING,COM لبه دار
W * CON CON و
W * N N,SING,COM پيستون
W * CON CON و
W * N N,SING,COM ديافراگم
W * N N,SING,COM صورت
W * V V,PRS,POS,3 مي گيرد
W * DELM DELM .
W * N N,SING,COM سيلندر
W * P P با
W * N N,SING,COM ضربه گير
W * P P در
W * N N,SING,COM,GEN انتهاي
W * N N,SING,COM موضع
W * CON CON و
W * N N,SING,COM,GEN سيلندر
W * ADJ ADJ,SIM دوكاره
W * P P با
W * N N,SING,COM,GEN ميله
W * N N,SING,COM,GEN پيستون
W * ADJ ADJ,SIM دوطرفه
W * DET DET اين
W * N N,SING,COM,GEN كار
W * RA RA را
W * N N,SING,COM انجام
W * V V,PRS,POS,6 مي دهند
W * DELM DELM .
W * N N,PL,COM,GEN طرفين
W * DET DET اين
W * N N,SING,COM سيلندر
W * ADJ ADJ,SIM,GEN داراي
W * N N,SING,COM,GEN ميله
W * N N,SING,COM پيستون
W * ADJ ADJ,INO بوده
W * CON CON و
W * N N,SING,COM,GEN ميله
W * N N,SING,COM پيستون
W * P P از
W * N N,SING,COM كف
W * CON CON و
W * N N,SING,COM,GEN سقف
W * N N,SING,COM سيلندر
W * N N,SING,COM عبور
W * V V,PRS,POS,6 مي كنند
W * DELM DELM .
W * P P به
W * N N,SING,COM,GEN علت
W * N N,SING,COM,GEN موجوديت
W * N N,SING,NUM دو
W * N N,SING,COM ياتاقان
W * P P با
W * N N,SING,COM,GEN فاصله
W * ADJ ADJ,SIM مساوي
W * DELM DELM ،
W * N N,SING,COM,GEN ميله
W * N N,SING,COM پيستون
W * ADJ ADJ,SIM,GEN داراي
W * N N,SING,COM,GEN راهنماي
W * ADJ ADJ,CMPR,INDF بهتري
W * ADJ ADJ,INO بوده
W * CON CON و
W * N N,SING,COM,GEN وزن
W * ADJ ADJ,SIM,GEN اضافه
W * ADJ ADJ,SIM,INDF كمي
W * RA RA را
W * CON CON نيز
W * V V,PRS,POS,3 مي تواند
W * P P در
W * QUA QUA هر
W * N N,SING,COM قسمت
W * ADJ ADJ,SIM قبول
W * V V,SUB,POS,3 كند
W * DELM DELM .
W * DELM DELM #
W * N N,SING,COM,GEN سيلندر
W * ADJ ADJ,SIM دوراني
W * DELM DELM #
W * N N,SING,COM,GEN ميله
W * N N,SING,COM,GEN پيستون
W * DET DET اين
W * SPEC SPEC نوع
W * N N,SING,COM,GEN سيلندر
W * ADJ ADJ,SIM دوكاره
W * ADJ ADJ,SIM,GEN داراي
W * N N,SING,COM پروفيل
W * CON CON و
W * N N,SING,COM,INDF دندانهاي
W * ADJ ADJ,INO بوده
W * CON CON و
W * P P بر
W * N N,SING,COM,GEN روي
W * N N,SING,COM,INDF چرخ دنده اي
W * N N,SING,COM قرار
W * V V,PRS,POS,3 دارد
W * CON CON و
W * N N,SING,COM,GEN حركت
W * ADJ ADJ,SIM,GEN خطي
W * N N,SING,COM سيلندر
W * RA RA را
W * N N,SING,COM تبديل
W * P P به
W * N N,SING,COM,GEN حركت
W * ADJ ADJ,SIM دوراني
W * V V,PRS,POS,3 مي نمايد
W * DELM DELM .
W * P P با
W * N N,SING,COM توجه
W * P P به
W * N N,SING,COM,GEN جهت
W * N N,SING,COM ميله
W * N N,SING,COM,GEN جهت
W * N N,SING,COM,GEN حركت
W * ADJ ADJ,SIM دوراني
W * P P به
W * ADJ ADJ,SIM راست
W * CON CON يا
W * ADJ ADJ,SIM چپ
W * V V,AUX,FEA,POS,3 خواهد
W * V V,PA,SIM,POS,3 بود
W * DELM DELM .
W * DELM DELM #
W * N N,SING,COM سيلندر
W * ADJ ADJ,SIM غيردوراني
W * DELM DELM #
W * N N,SING,COM,GEN طرز
W * N N,SING,COM,GEN كار
W * DET DET,SET18_ اين
W * N N,SING,COM,SET18_ سيلندر
W * P P,GEN بمانند
W * N N,SING,COM,GEN سيلندر
W * ADJ ADJ,SIM دوراني
W * ADJ ADJ,INO بوده
W * CON CON و
W * N N,SING,COM,GEN ميزان
W * N N,SING,COM,GEN گردش
W * PRO PRO,DEMO,SING,SET18 آن
W * ADV ADV,GENR,SIM تقريباً
W * N N,SING,NUM 300
W * N N,SING,COM درجه
W * V V,PRS,POS,3 مي باشد
W * DELM DELM .
W * N N,SING,COM,GEN درزبندي
W * DET DET اين
W * SPEC SPEC نوع
W * N N,SING,COM سيلندر
W * ADJ ADJ,INO بوده
W * CON CON و
W * ADV ADV,GENR,SIM اغلب
W * P P,GEN براي
W * N N,PL,COM,GEN گشتاورهاي
W * ADV ADV,deg,SIM خيلي
W * ADJ ADJ,SIM كم مصرف
W * V V,AUX,PRS,POS,3 مي شود
W * P P از
W * DET DET,SET19_ اين
W * N N,SING,COM,SET19_ سيلندر
W * P P در
W * N N,SING,COM پنيوماتيك
W * ADV ADV,GENR,SIM به ندرت
W * N N,SING,COM استفاده
W * V V,PA,SIM,POS,3 كرد
W * CON CON ولي
W * ADV ADV,GENR,SIM برعكس
W * P P در
W * N N,SING,COM هيدروليك
W * P P از
W * PRO PRO,DEMO,SING,SET19 آن
W * ADV ADV,GENR,SIM اغلب
W * N N,SING,COM استفاده
W * V V,PRS,POS,3 مي گردد
W * DELM DELM .
W * DELM DELM #
W * N N,PL,COM,GEN قطعات
W * ADJ ADJ,SIM پنوماتيكي
W * P P,GEN براي
W * N N,SING,COM,GEN حركت
W * ADJ ADJ,SIM دوراني
W * DELM DELM #
W * N N,SING,COM,GEN موتور
W * ADJ ADJ,SIM,GEN پيستوني
W * ADJ ADJ,SIM شعاعي
W * DELM DELM :
W * P P در
W * N N,PL,COM,GEN موتورهاي
W * ADJ ADJ,SIM شعاعي
W * N N,SING,COM,GEN فشار
W * N N,SING,COM,GEN هواي
W * ADJ ADJ,SIM فشرده
W * N N,PL,COM,GEN پيستونهاي
W * ADJ ADJ,SIM واقع
W * P P در
W * N N,SING,COM سيلندر
W * RA RA را
W * P P به
W * N N,SING,COM حركت
W * ADJ ADJ,INO آورده
W * CON CON و
W * P P به
W * N N,SING,COM,GEN وسيله
W * N N,SING,NUM يك
W * N N,SING,COM ميللنگ
W * DET DET اين
W * N N,SING,COM حركت
W * P P به
W * N N,SING,COM,GEN حركت
W * ADJ ADJ,SIM دوراني
W * N N,SING,COM تبديل
W * V V,PRS,POS,3 مي گردد
W * DELM DELM .
W * P P,GEN براي
W * PRO PRO,DEMO,SING اين
W * CON CON كه
W * N N,SING,COM,GEN حركت
W * N N,PL,COM پيستونها
W * P P,GEN بدون
W * N N,SING,COM ضربه
W * N N,SING,COM انجام
W * V V,SUB,POS,3 گيرد
W * V V,AUX,NIN,POS بايستي
W * N N,SING,GR,GEN تعداد
W * N N,PL,COM سيلندرها
W * RA RA را
W * P P در
W * N N,SING,COM موتور
W * ADJ ADJ,CMPR زيادتر
W * V V,SUB,POS,4 نمائيم
W * DELM DELM .
W * N N,SING,COM,GEN قدرت
W * DET DET اين
W * N N,PL,COM موتورها
W * N N,SING,COM بستگي
W * P P به
W * N N,SING,COM,GEN فشار
W * N N,SING,COM,GEN هواي
W * N N,SING,COM ورودي
W * DELM DELM ،
W * N N,SING,GR تعداد
W * CON CON و
W * N N,SING,COM سطح
W * CON CON و
W * N N,SING,COM,GEN طول
W * N N,SING,COM كورس
W * CON CON و
W * N N,SING,COM,GEN سرعت
W * N N,PL,COM پيستونها
W * V V,PRS,POS,3 دارد
W * DELM DELM .
W * DELM DELM -
W * N N,SING,COM,GEN موتور
W * ADJ ADJ,SIM محوري
W * DELM DELM :
W * N N,PL,COM,GEN موتورهاي
W * ADJ ADJ,SIM محوري
W * N N,PL,COM,AFF,6 كارشان
W * ADV ADV,GENR,EXM,GEN مثل
W * N N,PL,COM,GEN موتورهاي
W * ADJ ADJ,SIM شعاعي
W * ADJ ADJ,INO بوده
W * CON CON و
W * P P در
W * N N,SING,LOC اينجا
W * N N,SING,NUM 5
W * N N,SING,COM سيلندر
W * CON CON كه
W * P P به
W * N N,SING,COM,GEN طور
W * ADJ ADJ,SIM محوري
W * N N,SING,COM قرار
W * V V,PRS,POS,6 دارند
W * N N,SING,COM,AFF,6 نيرويشان
W * RA RA را
W * P P به
W * N N,SING,COM,GEN وسيله
W * N N,SING,NUM يك
W * N N,SING,COM صفحه
W * N N,SING,COM انتقال
W * CON CON و
W * P P به
W * N N,SING,COM,GEN حركت
W * ADJ ADJ,SIM دوراني
W * N N,SING,COM تبديل
W * V V,PRS,POS,3 مي گردد
W * DELM DELM .
W * N N,PL,COM,GEN شيرهاي
W * ADJ ADJ,SIM پنيوماتيكي
W * DELM DELM :
W * PS PS خوب
W * ADV ADV,GENR,TIME تابه حال
W * N N,SING,COM,INDF مختصري
W * P P راجع به
W * N N,PL,COM عمل كننده ها
W * CON CON و
W * N N,PL,LOC,GEN مخازن
W * N N,SING,COM,GEN هواي
W * ADJ ADJ,SIM فشرده
W * CON CON و
W * ADJ ADJ,SIM آماده
W * N N,SING,NFL,GEN كردن
W * N N,SING,COM هوا
W * N N,SING,COM صحبت
W * V V,PA,SIM,POS,4 كرديم
W * CON CON و
W * V V,PA,SIM,POS,4 گفتيم
W * CON CON كه
W * ADV ADV,I چگونه
W * V V,AUX,NIN,POS مي توان
W * N N,SING,COM,GEN هواي
W * ADJ ADJ,SIM كثيف
W * CON CON و
W * ADJ ADJ,SIM,GEN مرطوب
W * N N,PL,COM,AFF,4 اطرافمان
W * RA RA را
W * ADJ ADJ,SIM فشرده
W * DELM DELM ،
W * ADJ ADJ,SIM تميز
W * CON CON و
W * ADJ ADJ,SIM خشك
W * V V,PA,SIM,POS,3 كرد
W * DELM DELM .
W * ADV ADV,GENR,TIME اكنون
W * P P در
W * N N,SING,COM مخزن
W * N N,SING,COM,GEN هواي
W * ADJ ADJ,SIM تميز
W * CON CON و
W * ADJ ADJ,SIM خشك
W * N N,SING,COM وجود
W * V V,PRS,POS,3 دارد
W * CON CON و
W * ADJ ADJ,SIM,GEN آماده
W * N N,SING,COM استفاده
W * V V,PRE,SIM است
W * CON CON اما
W * IF IF اگر
W * DET DET,SET20_ اين
W * N N,SING,COM,SET20_ هوا
W * ADV ADV,GENR,SIM مستقيماً
W * P P به
W * N N,PL,COM عمل كننده ها
W * DELM DELM )
W * N N,PL,COM سيلندرها
W * DELM DELM (
W * ADJ ADJ,INO فرستاده
W * V V,SUB,POS,3 شود
W * QUA QUA هيچ
W * N N,SING,COM,GEN كار
W * ADJ ADJ,SIM,INDF مثبتي
W * N N,SING,COM انجام
W * V V,PRS,NEG,3 نمي شود
W * CON CON چون
W * N N,SING,COM,INDF كنترلي
W * P P,GEN روي
W * N N,SING,COM,GEN مسير
W * N N,SING,COM جريان
W * DELM DELM )
W * N N,SING,COM وصل
W * CON CON يا
W * N N,SING,COM قطع
W * N N,SING,NFL,GEN كردن
W * DELM DELM (
W * PRO PRO,DEMO,SING,SET20 آن
W * V V,PRS,NEG,3 نيست
W * DELM DELM .
W * CON CON بنابراين
W * P P به
W * N N,SING,COM,INDF ابزاري
W * N N,SING,COM نياز
W * V V,PRS,POS,3 هست
W * CON CON كه
W * N N,SING,COM,INDF كنترلي
W * P P بر
W * N N,SING,COM,GEN مسير
W * N N,SING,COM جريان
W * CON CON و
W * N N,SING,COM,GEN فشار
W * N N,SING,COM هوا
W * ADJ ADJ,INO داشته
W * V V,SUB,POS,6 باشند
W * CON CON و
W * V V,SUB,POS,6 بتوانند
W * P P در
W * N N,SING,COM,GEN موقع
W * N N,SING,COM لزوم
W * N N,SING,COM,GEN مسير
W * N N,SING,COM جريان
W * RA RA را
W * ADJ ADJ,SIM باز
W * CON CON يا
W * ADJ ADJ,INO بسته
W * V V,SUB,POS,6 نمايند
W * CON CON يا
W * N N,SING,COM,GEN فشار
W * N N,SING,COM جريان
W * RA RA را
W * N N,SING,COM كنترل
W * V V,SUB,POS,6 كنند
W * CON CON يا
W * ADV ADV,GENR,SIM حتي
W * N N,SING,COM,GEN سرعت
W * N N,SING,COM جريان
W * RA RA را
W * ADJ ADJ,SIM كم
W * CON CON و
W * ADJ ADJ,SIM زياد
W * V V,SUB,POS,6 كنند
W * DELM DELM .
W * N N,PL,COM,GEN وسايل
W * ADJ ADJ,SIM مزبور
W * DET DET همان
W * N N,PL,COM,GEN,SET21_ شيرهاي
W * ADJ ADJ,SIM,SET21_ پنوماتيكي
W * V V,PRS,POS,6 هستند
W * CON CON كه
W * P P در
W * N N,SING,COM زير
W * ADV ADV,GENR,SIM مختصراً
W * P P به
W * N N,SING,COM,GEN شرح
W * PRO PRO,DEMO,PL,SET21 آنها
W * V V,PRS,POS,4 مي پردازيم
W * DELM DELM .
W * P P,GEN براي
W * N N,SING,COM نامگذاري
W * CON CON و
W * N N,SING,NFL,GEN خواندن
W * N N,SING,COM شير
W * P P به
W * DET DET اين
W * N N,SING,COM طريق
W * N N,SING,COM عمل
W * V V,PRS,POS,6 مي كنند
W * DELM DELM .
W * ADV ADV,GENR,ORD ابتدا
W * N N,SING,GR,GEN تعداد
W * N N,PL,COM مربعها
W * DELM DELM )
W * N N,SING,GR,GEN تعداد
W * N N,SING,COM حالت
W * DELM DELM (
W * RA RA را
W * V V,PRS,POS,6 مي شمرند
W * CON CON و
W * P P در
W * N N,SING,COM مخرج
W * N N,SING,NUM يك
W * N N,SING,COM قرار
W * V V,PRS,POS,6 مي دهند
W * CON CON و
W * CON CON بعد
W * P P به
W * N N,SING,COM,GEN مربع
W * N N,SING,COM,GEN سمت
W * ADJ ADJ,SIM راست
W * N N,SING,COM نگاه
W * V V,PRS,POS,6 مي كنند
W * CON CON و
W * N N,SING,GR,GEN تعداد
W * N N,PL,COM دهانه ها
W * DELM DELM )
W * N N,PL,COM مجراها
W * DELM DELM (
W * RA RA را
W * V V,PRS,POS,6 مي شمرند
W * CON CON و
W * P P در
W * N N,SING,COM,GEN صورت
W * N N,SING,COM كسر
W * N N,SING,COM قرار
W * V V,PRS,POS,6 مي دهند
W * DELM DELM .
W * ADV ADV,GENR,EXM مثلاً
W * N N,SING,COM,GEN شير
W * N N,SING,COM صفحه
W * RA RA را
W * N N,SING,TIME بعد
W * P P از
W * N N,SING,COM,GEN شير
W * N N,SING,NUM سه
W * DELM DELM ،
W * N N,SING,NUM دو
W * CON CON يا
W * N N,SING,NUM سه
W * P P به
W * PRO PRO,personal,SING,3 او
W * V V,PRS,POS,6 مي خوانند
W * DELM DELM .
W * N N,SING,COM توجه
W * V V,SUB,POS,5 كنيد
W * P P,GEN براي
W * N N,SING,NFL,GEN خواندن
W * N N,SING,GR,GEN تعداد
W * N N,PL,COM مجراها
W * DELM DELM )
W * N N,PL,COM دهانه ها
W * DELM DELM (
W * ADV ADV,GENR,SIM فقط
W * P P به
W * N N,SING,COM,GEN مربع
W * N N,SING,COM,GEN سمت
W * ADJ ADJ,SIM راست
W * N N,SING,COM دقت
W * V V,PRS,POS,4 مي كنيم
W * ADV ADV,GENR,EXM مثلاً
W * P P در
W * N N,SING,COM,GEN شير
W * P P در
W * N N,SING,COM,GEN مربع
W * N N,SING,COM,GEN سمت
W * ADJ ADJ,SIM راست
W * N N,SING,COM,GEN دهانة
W * alpha-eng alpha-eng P
W * V V,PRS,POS,3 هست
W * CON CON كه
W * ADJ ADJ,INO بسته
W * V V,PRE,SIM است
W * CON CON و
W * N N,SING,COM,GEN دهانة
W * alpha-eng alpha-eng A
W * CON CON كه
W * P P به
W * N N,SING,COM,GEN دهانه
W * alpha-eng alpha-eng R
W * N N,SING,COM تخليه
W * ADV ADV,GENR,REPT باز
W * V V,PRE,SIM است
W * DELM DELM .
W * CON CON پس
W * N N,SING,NUM 3
W * N N,SING,COM دهانه
W * V V,PRS,POS,4 داريم
W * DELM DELM .
W * N N,SING,COM,GEN,SET22_ تحريك
W * N N,PL,COM,SET22_ شيرها
W * RA RA را
W * P P در
W * N N,SING,COM,GEN گوشه
W * N N,SING,COM,GEN سمت
W * ADJ ADJ,SIM چپ
W * CON CON و
W * ADJ ADJ,SIM راست
W * N N,PL,COM شيرها
W * N N,SING,COM قرار
W * V V,PRS,POS,6 مي دهند
W * CON CON و
W * N N,PL,COM,GEN,SET23_ انواع
W * PRO PRO,DEMO,SING,SET22,SET23_ آن
W * ADJ ADJ,SIM مختلف
W * V V,PRE,SIM است
W * CON CON كه
W * ADV ADV,GENR,TIME بعداً
W * P P در
W * N N,SING,COM,INDF جدولي
W * PRO PRO,DEMO,PL,SET23 آنها
W * RA RA را
W * N N,SING,COM نمايش
W * V V,PRS,POS,4 مي دهيم
W * DELM DELM .
W * ADV ADV,GENR,EXM مثلاً
W * P P در
W * N N,SING,COM,GEN شير
W * N N,SING,COM روبرو
W * N N,SING,COM,GEN تحريك
W * N N,SING,COM,GEN سمت
W * ADJ ADJ,SIM چپ
W * N N,SING,COM,INDF دگمه اي
W * ADJ ADJ,SIM فشاري
W * DELM DELM »
W * N N,SING,LAT push botton
W * DELM DELM «
W * V V,PRE,SIM است
W * CON CON و
W * N N,SING,COM,GEN تحريك
W * N N,SING,COM,GEN سمت
W * ADJ ADJ,SIM راست
W * N N,SING,COM فنر
W * V V,PRS,POS,3 مي باشد
W * DELM DELM .
W * ADV ADV,GENR,SIM معمولا
W * N N,PL,COM شيرها
W * N N,SING,NUM,SET24_ 4
W * SPEC SPEC,SET24_ نوع
W * N N,SING,COM,SET24_ دهانه
W * V V,PRS,POS,6 دارند
W * CON CON كه
W * PRO PRO,DEMO,PL,SET24 آنها
W * RA RA را
W * P P با
W * N N,PL,COM,GEN حروف
W * N N,SING,COM,GEN الفباي
W * ADJ ADJ,SIM انگليسي
W * P P به
W * N N,SING,COM,GEN شرح
W * ADJ ADJ,SIM زير
W * N N,SING,COM نامگذاري
W * V V,PRS,POS,6 مي كنند
W * DELM DELM .
W * N N,SING,NUM,SET25_ يك
W * N N,SING,COM,SET25_ شير
W * RA RA را
W * ADV ADV,GENR,SIM معمولا
W * P P با
W * N N,SING,COM,GEN حالت
W * N N,SING,COM,GEN سكون
W * PRO PRO,DEMO,SING,SET25 آن
W * V V,PRS,POS,6 مي خوانند
W * CON CON و
W * N N,SING,COM,GEN حالت
W * N N,SING,COM سكون
W * P P در
W * N N,SING,NUM يك
W * N N,SING,COM شير
W * ADV ADV,GENR,TIME هميشه
W * N N,SING,COM,GEN مربع
W * N N,SING,COM,GEN سمت
W * ADJ ADJ,SIM,GEN راست
W * N N,SING,NUM يك
W * N N,SING,COM شير
W * V V,PRE,SIM است
W * DELM DELM .
W * ADV ADV,GENR,EXM مثلاً
W * N N,SING,COM,GEN شير
W * N N,SING,COM روبرو
W * RA RA را
W * N N,SING,COM,GEN شير
W * ADJ ADJ,SIM,GEN دگمه اي
W * N N,SING,COM,GEN حالت
W * ADJ ADJ,SIM,GEN عادي
W * ADJ ADJ,INO بسته
W * V V,PRS,POS,6 مي خوانند
W * CON CON زيرا
W * P P در
W * N N,SING,COM,GEN حالت
W * ADJ ADJ,SIM عادي
W * N N,SING,COM,GEN دهانة
W * N N,SING,COM,GEN انرژي
W * alpha-eng alpha-eng P
W * P P به
W * alpha-eng alpha-eng A
W * ADJ ADJ,INO بسته
W * V V,PRE,SIM است
W * CON CON ولي
W * P P با
W * N N,SING,COM,GEN تحريك
W * N N,SING,COM,GEN دگمه
W * N N,SING,COM,GEN مربع
W * N N,SING,COM,GEN سمت
W * ADJ ADJ,SIM چپ
W * ADJ ADJ,SIM جايگزين
W * V V,PRS,POS,3 مي شود
W * CON CON و
W * N N,SING,COM,GEN دهانه
W * alpha-eng alpha-eng P
W * P P به
W * alpha-eng alpha-eng A
W * ADJ ADJ,SIM باز
W * V V,PRS,POS,3 مي شود
W * DELM DELM .
W * N N,SING,COM,GEN شير
W * N N,SING,COM روبرو
W * N N,SING,COM,GEN شير
W * N N,SING,COM,GEN دگمه
W * ADJ ADJ,SIM,GEN فشاري
W * N N,SING,COM,GEN حالت
W * ADJ ADJ,SIM,GEN عادي
W * ADJ ADJ,SIM,INDF بازي
W * V V,PRE,SIM است
W * CON CON كه
W * P P با
W * N N,SING,COM,GEN برگشت
W * N N,SING,COM فنر
W * V V,PRE,SIM است
W * CON CON كه
W * P P در
W * N N,SING,COM,GEN حالت
W * ADJ ADJ,SIM عادي
W * N N,SING,COM,GEN دهانه
W * alpha-eng alpha-eng P
W * P P به
W * alpha-eng alpha-eng A
W * ADJ ADJ,SIM باز
W * V V,PRE,SIM است
W * CON CON و
W * P P در
W * N N,SING,COM,INDF حالتي
W * CON CON كه
W * N N,SING,COM دكمه
W * ADJ ADJ,SIM فشرده
W * V V,PRS,POS,3 مي شود
W * N N,SING,COM,GEN دهانه
W * alpha-eng alpha-eng P
W * P P به
W * alpha-eng alpha-eng A
W * ADJ ADJ,INO بسته
W * ADJ ADJ,INO شده
W * CON CON و
W * alpha-eng alpha-eng A
W * P P به
W * alpha-eng alpha-eng R
W * ADJ ADJ,SIM باز
W * V V,PRS,POS,3 مي شود
W * CON CON و
W * N N,SING,COM,GEN هواي
W * N N,SING,COM سيلندر
W * P P از
W * alpha-eng alpha-eng A
W * P P به
W * alpha-eng alpha-eng R
W * N N,SING,COM تخليه
W * V V,PRS,POS,3 مي شود
W * DELM DELM .
W * DELM DELM #
W * N N,SING,COM شير
W * ADJ ADJ,SIM ساچمه اي
W * DELM DELM #
W * N N,SING,COM,GEN نمايش
W * ADJ ADJ,SIM,GEN برش خورده
W * DET DET اين
W * N N,SING,COM شير
W * P P در
W * N N,SING,COM,GEN بالاي
W * DET DET همين
W * N N,SING,COM صفحه
W * N N,SING,COM نشان
W * ADJ ADJ,INO داده
W * ADJ ADJ,INO شده
W * V V,PRE,SIM است
W * DELM DELM .
W * P P در
W * DET DET اين
W * N N,SING,COM شير
W * N N,SING,COM ساچمه
W * P P بر
W * N N,SING,COM,GEN روي
W * N N,SING,COM دهانه
W * ADJ ADJ,INO نشسته
W * CON CON و
W * N N,SING,COM,GEN عمل
W * ADV ADV,GENR,REPT باز
W * N N,SING,NFL كردن
W * CON CON يا
W * N N,SING,NFL,GEN بستن
W * N N,SING,COM شير
W * RA RA را
W * N N,SING,COM انجام
W * V V,PRS,POS,3 ميدهد
W * DELM DELM .
W * N N,SING,COM,GEN نيروي
W * N N,SING,COM,GEN تحريك
W * ADV ADV,deg,SIM نسبتاً
W * ADJ ADJ,SIM,INDF زيادي
W * ADJ ADJ,SIM لازم
W * V V,PRE,SIM است
W * CON CON چون
W * CON CON,DCOR هم
W * V V,AUX,NIN,POS بايد
W * P P بر
W * N N,SING,COM,GEN نيروي
W * N N,SING,COM فنر
W * N N,SING,COM غلبه
W * V V,PA,SIM,POS,3 كرد
W * CON CON و
W * CON CON,DCOR هم
W * P P بر
W * N N,SING,COM,GEN فشار
W * N N,SING,COM هوا
W * DELM DELM .
W * DELM DELM #
W * N N,SING,COM شير
W * ADJ ADJ,SIM ديسكي
W * DELM DELM #
W * DET DET اين
W * N N,SING,COM شير
W * P P بر
W * N N,SING,COM,GEN اساس
W * N N,SING,NFL,GEN نشستن
W * N N,SING,COM ديسك
W * P P بر
W * N N,SING,COM,GEN روي
W * N N,PL,COM دهانه ها
W * N N,SING,COM كار
W * V V,PRS,POS,3 ميكند
W * DELM DELM .
W * ADJ ADJ,SIM,GEN داراي
W * N N,SING,COM,GEN درزگيري
W * ADJ ADJ,SIM خوب
W * CON CON و
W * ADJ ADJ,SIM,INDF ساده اي
W * V V,PRE,SIM است
W * CON CON و
W * P P در
W * N N,SING,COM زمان
W * N N,SING,COM,GEN پاسخگويي
W * ADJ ADJ,SIM,INDF كوتاهي
W * V V,PRS,POS,3 دارد
W * DELM DELM .
W * DELM DELM #
W * N N,SING,COM,GEN شير
W * ADJ ADJ,SIM دهنده
W * DELM DELM )
W * N N,SING,COM سلونوئيد
W * CON CON و
W * N N,SING,COM,GEN شير
W * ADJ ADJ,SIM پيلوتي
W * DELM DELM (
W * DELM DELM #
W * N N,SING,COM,GEN طرز
W * N N,SING,COM كار
W * DELM DELM :
W * P P از
W * N N,SING,COM,GEN دهانه
W * N N,SING,COM,GEN شير
W * ADJ ADJ,SIM اصلي
W * N N,SING,COM,INDF كانالي
W * P P به
W * N N,SING,LOC,GEN محل
W * N N,SING,COM,GEN نشستگاه
W * N N,SING,COM,GEN شير
W * ADJ ADJ,SIM پيلوتي
W * N N,SING,COM راه
W * V V,PRS,POS,3 دارد
W * DELM DELM .
W * N N,SING,COM,GEN آرماتور
W * P P,GEN تحت
W * N N,SING,COM فشار
W * CON CON نيز
W * P P بر
W * N N,SING,COM,GEN روي
W * N N,SING,COM,GEN دهانه
W * N N,SING,COM,GEN نشستگاه
W * N N,SING,COM,GEN شير
W * N N,SING,COM پيلوت
W * N N,SING,COM قرار
W * ADJ ADJ,INO گرفته
W * V V,PRE,SIM است
W * DELM DELM .
W * P P با
W * N N,SING,COM تحريك
W * N N,SING,COM سلونوئيد
W * N N,SING,COM,GEN پيستون
W * N N,SING,COM آرماتور
W * ADJ ADJ,INO كشيده
W * ADJ ADJ,INO شده
W * CON CON و
W * N N,SING,COM هوا
W * P P به
W * N N,SING,COM,GEN طرف
W * N N,SING,COM,GEN پيستون
W * N N,SING,COM,GEN كنترل
W * N N,SING,COM,GEN شير
W * ADJ ADJ,SIM اصلي
W * ADJ ADJ,SIM جاري
W * V V,PRS,POS,3 مي گردد
W * DELM DELM .
W * P P در
W * N N,SING,COM,GEN اثر
W * N N,SING,COM فشار
W * N N,SING,COM هوا
W * N N,SING,COM پيستون
W * N N,SING,COM كنترل
W * P P به
W * N N,SING,COM,GEN طرف
W * ADJ ADJ,SIM پائين
W * P P به
W * N N,SING,COM حركت
W * ADJ ADJ,INO درآمده
W * CON CON و
W * N N,SING,COM,GEN,SET26_ ديسك
W * N N,SING,COM,SET26_ شير
W * P P از
W * N N,SING,LOC,GEN محل
W * N N,SING,COM,GEN نشستگاه
W * PRO PRO,R,XOD,SET26 خود
W * ADJ ADJ,SIM بلند
W * V V,PRS,POS,3 مي گردد
W * CON CON و
W * N N,SING,COM,GEN رابطه
W * P P,GEN بين
W * alpha-eng alpha-eng P
W * CON CON و
W * alpha-eng alpha-eng R
W * P P در
W * N N,SING,COM,GEN مرحله
W * ADJ ADJ,ORD اول
W * ADJ ADJ,INO بسته
W * ADJ ADJ,INO شده
W * DELM DELM )
W * N N,SING,COM,GEN تقاطع
W * ADJ ADJ,SIM آزاد
W * DELM DELM (
W * CON CON و
W * CON CON سپس
W * N N,SING,COM هوا
W * V V,PRS,POS,3 مي تواند
W * P P از
W * alpha-eng alpha-eng P
W * P P به
W * alpha-eng alpha-eng A
W * N N,SING,COM جريان
W * V V,SUB,POS,3 يابد
W * CON CON و
W * P P از
W * alpha-eng alpha-eng B
W * P P به
W * alpha-eng alpha-eng R
W * N N,SING,COM تخليه
W * V V,SUB,POS,3 گردد
W * DELM DELM .
W * N N,SING,TIME پس
W * P P از
W * N N,SING,COM,GEN قطع
W * N N,SING,COM مگنت
W * N N,SING,COM,INDF نيرويي
W * P P از
W * N N,SING,COM آرماتور
W * P P بر
W * N N,SING,COM نشستگاه
W * N N,SING,COM شير
W * V V,PRS,POS,3 مي نشيند
W * CON CON و
W * N N,SING,COM,GEN هواي
W * N N,SING,COM پيلوت
W * RA RA را
W * V V,PRS,POS,3 مي بندد
W * CON CON و
W * P P در
W * N N,SING,COM نتيجه
W * N N,SING,COM,GEN پيستون
W * N N,SING,COM,GEN كنترل
W * N N,SING,COM,GEN شير
W * ADJ ADJ,SIM,GEN اصلي
W * P P در
W * N N,SING,COM,GEN اثر
W * N N,SING,COM,GEN نيروي
W * N N,SING,COM فنر
W * N N,SING,COM شير
W * RA RA را
W * P P به
W * N N,SING,COM,GEN موضع
W * ADJ ADJ,SIM اوليه
W * V V,PRS,POS,3 بازمي گرداند
W * DELM DELM .
W * DELM DELM #
W * N N,PL,COM,GEN شيرهاي
W * ADJ ADJ,SIM كشويي
W * DELM DELM #
W * N N,SING,COM,GEN,SET27_ دهانه
W * N N,PL,COM,GEN,SET27_ شيرهاي
W * ADJ ADJ,SIM,SET27_ كشويي
W * P P,GEN توسط
W * N N,SING,COM,GEN پيستون
W * ADJ ADJ,SIM كشويي
W * DELM DELM ،
W * N N,SING,COM,GEN پيستون
W * N N,SING,COM,GEN سطح
W * ADJ ADJ,SIM كشويي
W * CON CON و
W * CON CON يا
W * N N,SING,COM,GEN صفحه
W * N N,SING,COM,GEN كف
W * ADJ ADJ,SIM گرد
W * P P به
W * PRO PRO,REC,SET27 همديگر
W * ADJ ADJ,SIM مرتبط
W * CON CON و
W * CON CON يا
W * P P از
W * PRO PRO,REC,SET27 همديگر
W * N N,SING,COM قطع
W * V V,PRS,POS,6 مي گردند
W * DELM DELM .
W * DELM DELM #
W * N N,SING,COM,GEN شير
W * ADJ ADJ,SIM,GEN كشويي
W * ADJ ADJ,SIM طولي
W * DELM DELM )
W * N N,SING,COM,GEN شير
W * ADJ ADJ,SIM راه دهنده
W * DELM DELM (
W * DELM DELM #
W * P P در
W * DET DET اين
W * N N,SING,COM شير
W * N N,SING,COM,GEN قطعه
W * ADJ ADJ,SIM كنترل كننده
W * N N,SING,NUM يك
W * N N,SING,COM,GEN پيستون
W * ADJ ADJ,SIM متحرك
W * CON CON كه
W * P P به
W * N N,SING,COM,GEN صورت
W * ADJ ADJ,SIM طولي
W * P P در
W * N N,SING,COM پوسته
W * N N,SING,COM تحريك
W * ADJ ADJ,INO شده
W * N N,SING,COM,GEN,SET28_ راه
W * N N,PL,COM,SET28_ دهانه ها
W * RA RA را
W * P P به
W * PRO PRO,REC,SET28 هم
W * ADJ ADJ,SIM متصل
W * CON CON يا
W * N N,SING,COM قطع
W * V V,PRS,POS,3 ميكند
W * DELM DELM .
W * P P در
W * DET DET اين
W * SPEC SPEC نوع
W * N N,SING,COM شير
W * N N,SING,COM,GEN نيروي
W * N N,SING,COM تحريك
W * ADJ ADJ,SIM كم
W * V V,PRE,SIM است
W * CON CON چون
W * N N,SING,COM,GEN نيروي
W * N N,SING,COM تحريك
W * P P بر
W * N N,SING,COM,GEN فشار
W * N N,SING,COM هوا
W * ADJ ADJ,SIM عمود
W * V V,PRE,SIM است
W * CON CON و
W * ADV ADV,GENR,SIM راحت
W * N N,SING,COM تحريك
W * V V,PRS,POS,3 مي شود
W * DELM DELM .
W * DELM DELM #
W * N N,SING,COM,GEN شير
W * ADJ ADJ,SIM تعويض كننده
W * DELM DELM #
W * DET DET اين
W * N N,SING,COM شير
W * P P به
W * N N,SING,COM,GEN عنوان
W * N N,SING,NUM يك
W * N N,SING,COM,GEN عنصر
W * ADJ ADJ,SIM منطقي
W * P P به
W * N N,SING,COM كار
W * V V,PRS,POS,3 مي رود
W * DELM DELM .
W * P P از
W * N N,SING,NUM,SET29_ دو
W * N N,SING,COM,GEN,SET29_ ورودي
W * alpha-eng alpha-eng y
W * CON CON و
W * alpha-eng alpha-eng x
W * DELM DELM ،
W * IF IF اگر
W * ADV ADV,GENR,SIM تنها
W * N N,SING,NUM,INDF يكي
W * P P از
W * PRO PRO,DEMO,PL,SET29 آنها
W * N N,SING,COM وجود
W * ADJ ADJ,INO داشته
W * V V,SUB,POS,3 باشد
W * N N,SING,COM جريان
W * P P در
W * N N,SING,COM,GEN خروجي
W * alpha-eng alpha-eng A
W * V V,PRS,POS,4 داريم
W * CON CON و
W * IF IF اگر
W * QUA QUA هر
W * P P در
W * ADJ ADJ,SIM,GEN داراي
W * N N,SING,COM هوا
W * V V,SUB,POS,6 باشند
W * ADV ADV,GENR,REPT بازهم
W * N N,SING,COM جريان
W * P P در
W * N N,SING,COM,GEN خروجي
W * alpha-eng alpha-eng A
W * V V,PRS,POS,4 داريم
W * DELM DELM .
W * N N,SING,COM توجه
W * V V,SUB,POS,3 شود
W * P P در
W * N N,SING,COM,GEN خروجي
W * alpha-eng alpha-eng A
W * N N,SING,COM,INDF جرياني
W * V V,AUX,FEA,POS,4 خواهيم
W * V V,PA,SIM,POS,3 داشت
W * CON CON كه
W * N N,SING,COM,GEN فشار
W * ADJ ADJ,CMPR,INDF بيشتري
W * V V,PRS,POS,3 دارد
W * DELM DELM .
W * DELM DELM #
W * N N,SING,COM,GEN شير
W * ADJ ADJ,SIM گلويي
W * P P با
W * N N,SING,COM,GEN مانع
W * N N,SING,COM برگشت
W * DELM DELM )
W * N N,SING,COM,GEN شير
W * N N,SING,COM,GEN تنظيم
W * N N,SING,COM سرعت
W * DELM DELM (
W * DELM DELM #
W * DET DET اين
W * N N,SING,COM شير
W * P P در
W * N N,PL,COM مدارها
W * ADV ADV,GENR,SIM معمولا
W * N N,SING,TIME قبل
W * P P از
W * N N,SING,COM سيلندر
W * N N,SING,COM قرار
W * V V,PRS,POS,3 مي گيرد
W * CON CON و
W * P P با
W * ADJ ADJ,SIM كم
W * N N,SING,NFL,GEN كردن
W * N N,SING,COM,GEN سرعت
W * N N,SING,COM رفت
W * CON CON و
W * N N,SING,COM برگشت
W * N N,SING,COM سيلندر
W * RA RA را
W * N N,SING,COM كنترل
W * V V,PRS,POS,3 ميكند
W * CON CON و
W * P P با
W * N N,SING,NFL,GEN داشتن
W * N N,SING,NUM,SET30_ يك
W * N N,SING,COM,GEN,SET30_ پيچ
W * N N,SING,COM,SET30_ تنظيم
W * DELM DELM ،
W * N N,SING,COM,GEN تنظيم
W * N N,SING,COM,GEN سرعت
W * N N,SING,COM سيلندر
W * RA RA را
W * V V,AUX,NIN,POS مي توان
W * P P با
W * PRO PRO,DEMO,SING,SET30 آن
W * N N,SING,COM كنترل
W * V V,PA,SIM,POS,3 كرد
W * DELM DELM .
W * DELM DELM #
W * N N,SING,COM,GEN شير
W * N N,SING,COM,GEN تخليه
W * ADJ ADJ,SIM سريع
W * DELM DELM #
W * IF IF اگر
W * V V,SUB,POS,4 بخواهيم
W * N N,SING,COM,GEN سرعت
W * N N,SING,COM رفت
W * CON CON يا
W * N N,SING,COM,GEN برگشت
W * N N,SING,COM سيلندر
W * ADV ADV,GENR,SIM سريع
W * N N,SING,COM انجام
W * V V,SUB,POS,3 گيرد
W * P P در
W * N N,SING,COM,GEN مسير
W * N N,SING,COM,GEN تخلية
W * N N,SING,COM,GEN هواي
W * N N,SING,COM سيلندر
W * P P از
W * DET DET اين
W * N N,SING,COM شير
W * N N,SING,COM استفاده
W * V V,PRS,POS,4 مي كنيم
W * CON CON كه
W * N N,SING,COM,GEN هواي
W * P P,GEN داخل
W * N N,SING,COM,GEN بلوك
W * N N,SING,COM سيلندر
W * ADV ADV,GENR,SIM زود
W * N N,SING,COM تخليه
W * V V,SUB,POS,3 شود
W * CON CON و
W * N N,SING,COM,GEN سرعت
W * N N,SING,COM چك
W * ADJ ADJ,SIM سريع
W * V V,SUB,POS,3 شود
W * DELM DELM .
W * DELM DELM #
W * N N,SING,COM,GEN شير
W * N N,SING,NUM دو
W * N N,SING,COM فشار
W * DELM DELM #
W * P P در
W * ADJ ADJ,ORD اولين
W * N N,SING,COM شير
W * IF IF اگر
W * CON CON و
W * ADJ ADJ,SIM تنها
W * IF IF اگر
W * P P از
W * N N,SING,NUM دو
W * N N,SING,COM,GEN دهانه
W * alpha-eng alpha-eng x
W * CON CON و
W * alpha-eng alpha-eng y
W * CON CON و
W * N N,SING,COM هوا
W * N N,SING,COM وارد
W * V V,SUB,POS,3 شود
W * N N,SING,COM خروجي
W * alpha-eng alpha-eng A
W * ADJ ADJ,SIM هوادار
W * V V,AUX,FEA,POS,3 خواهد
W * V V,PA,SIM,POS,3 شد
W * CON CON و
W * P P در
W * N N,SING,COM,GEN غير
W * DET DET اين
W * N N,SING,COM صورت
W * N N,SING,COM,GEN هواي
W * ADJ ADJ,SIM خروجي
W * V V,AUX,FEA,NEG,3 نخواهد
W * V V,PA,SIM,POS,3 داشت
W * DELM DELM .
W * N N,PL,COM,GEN انواع
W * N N,PL,COM,GEN شيرها
W * P P بر
W * N N,SING,COM,GEN حسب
W * N N,SING,COM,GEN فشار
W * N N,SING,COM هوا
W * V V,PRE,NC,6 عبارتند
W * P P از
W * DELM DELM :
W * N N,PL,COM,GEN شيرهاي
W * N N,SING,COM,GEN كنترل
W * N N,SING,COM فشار
W * DELM DELM -
W * N N,SING,COM,GEN شير
W * N N,SING,COM,GEN تنظيم
W * N N,SING,COM فشار
W * DELM DELM -
W * N N,SING,COM,GEN شير
W * ADJ ADJ,SIM,GEN محدودكننده
W * N N,SING,COM فشار
W * DELM DELM -
W * N N,SING,COM,GEN شير
W * N N,SING,COM,GEN تابع
W * N N,SING,COM فشار
W * DELM DELM .
W * DELM DELM #
W * N N,SING,COM,GEN شير
W * N N,SING,COM,GEN تنظيم
W * N N,SING,COM فشار
W * DELM DELM )
W * N N,SING,COM رگلاتور
W * DELM DELM (
W * DELM DELM #
W * N N,SING,COM,GEN وظيفه
W * DET DET اين
W * N N,SING,COM شير
W * ADJ ADJ,SIM ثابت
W * N N,SING,COM نگه
W * N N,SING,NFL,GEN داشتن
W * N N,SING,COM,GEN فشار
W * ADJ ADJ,SIM به وجودآمده
W * V V,AUX,FEA,POS,3 خواهد
W * V V,PA,SIM,POS,3 بود
W * DELM DELM ،
W * CON CON يعني
W * PRO PRO,DEMO,SING اين
W * CON CON كه
W * N N,SING,COM,GEN فشار
W * ADJ ADJ,SIM تعيين شده
W * P P در
W * N N,SING,COM مانومتر
W * V V,AUX,NIN,POS بايستي
W * P P,GEN بدون
W * N N,SING,COM توجه
W * P P به
W * N N,PL,COM,GEN نوسانات
W * N N,SING,COM,GEN فشار
W * N N,SING,COM شبكه
W * P P,GEN براي
W * N N,PL,COM,GEN قطعات
W * ADJ ADJ,SIM كاركننده
W * CON CON و
W * N N,SING,COM كنترل
W * ADJ ADJ,SIM ثابت
W * V V,SUB,POS,3 بماند
W * DELM DELM .
W * DELM DELM #
W * N N,SING,COM,GEN شير
W * ADJ ADJ,SIM,GEN محدودكننده
W * N N,SING,COM فشار
W * DELM DELM #
W * DET DET اين
W * N N,SING,COM شير
W * ADV ADV,GENR,SIM اغلب
W * P P به
W * N N,SING,COM,GEN عنوان
W * N N,SING,COM,GEN شير
W * N N,SING,COM اطمينان
W * N N,SING,COM,GEN مورد
W * N N,SING,COM استفاده
W * N N,SING,COM قرار
W * V V,PRS,POS,3 مي گيرد
W * CON CON و
W * V V,PRS,NEG,3 نمي گذارد
W * CON CON كه
W * N N,SING,COM,SET31 فشار
W * P P از
W * N N,SING,COM,GEN حد
W * ADJ ADJ,SIM,GEN مجاز
W * PRO PRO,R,XOD,SET31 خود
W * N N,SING,COM تجاوز
W * V V,SUB,POS,3 نمايد
W * DELM DELM .
W * IF IF چنانچه
W * N N,SING,COM,SET32 فشار
W * P P با
W * SPEC SPEC حداكثر
W * N N,SING,COM,GEN ميزان
W * PRO PRO,R,XOD,SET32 خود
W * P P در
W * N N,SING,COM,GEN دهانه
W * N N,SING,COM شير
W * ADJ ADJ,SIM پديد
W * V V,SUB,POS,3 آيد
W * N N,SING,COM خروجي
W * N N,SING,COM شير
W * ADJ ADJ,INO بازگشته
W * CON CON و
W * N N,SING,COM هوا
W * RA RA را
W * N N,SING,COM تخليه
W * V V,PRS,POS,3 مي نمايد
W * DELM DELM .
W * ADJ ADJ,SIM باز
W * N N,SING,NFL,GEN بودن
W * N N,SING,COM,GEN دهانه
W * N N,SING,COM تخليه
W * P P تا
W * N N,SING,COM مدت
W * N N,SING,COM,INDF زماني
W * V V,AUX,FEA,POS,3 خواهد
W * V V,PA,SIM,POS,3 بود
W * CON CON كه
W * N N,SING,COM,GEN فنر
W * ADJ ADJ,SIM نصب شده
W * P P در
W * N N,SING,COM شير
W * V V,SUB,POS,3 بتواند
W * ADV ADV,GENR,REPT مجدداً
W * P P در
W * N N,SING,COM رابطه
W * P P با
W * N N,SING,COM,GEN فشار
W * ADJ ADJ,SIM پيداشده
W * N N,SING,COM دهانه
W * RA RA را
W * V V,SUB,POS,3 ببندد
W * DELM DELM .
W * DELM DELM #
W * N N,SING,COM,GEN شير
W * N N,SING,COM,GEN تابع
W * N N,SING,COM فشار
W * DELM DELM #
W * N N,SING,COM,GEN خروجي
W * alpha-eng alpha-eng A
W * N N,SING,COM,INDF زماني
W * ADJ ADJ,SIM باز
W * V V,PRS,POS,3 مي شود
W * CON CON كه
W * N N,SING,COM,GEN مسير
W * N N,SING,COM,GEN كنترل
W * alpha-eng alpha-eng Z
W * P P,GEN تحت
W * N N,SING,COM,GEN فشار
W * ADJ ADJ,SIM,INDF معيني
W * N N,SING,COM قرار
W * V V,SUB,POS,3 گيرد
W * DELM DELM .
W * CON CON سپس
W * N N,SING,COM,GEN پيستون
W * N N,SING,COM كنترل
W * N N,SING,COM,GEN مسير
W * alpha-eng alpha-eng P
W * P P به
W * alpha-eng alpha-eng A
W * RA RA را
W * ADJ ADJ,SIM باز
W * V V,PRS,POS,3 مي نمايد
W * DELM DELM .
W * DELM DELM #
W * N N,SING,COM,GEN شير
W * ADJ ADJ,SIM,GEN تركيبي
W * ADJ ADJ,SIM راه دهنده
W * DELM DELM #
W * DET DET اين
W * N N,SING,COM شير
W * N N,SING,COM,INDF تركيبي
W * P P از
W * N N,SING,NUM,GEN چهار
W * N N,SING,COM,GEN شير
W * ADJ ADJ,SIM راه دهنده
W * P P با
W * N N,SING,COM,GEN موضع
W * ADJ ADJ,SIM,GEN نرمال
W * ADJ ADJ,INO بسته
W * V V,PRE,SIM است
W * CON CON و
W * P P در
W * N N,SING,COM,GEN موضع
W * ADJ ADJ,SIM نرمال
W * N N,PL,COM دهانه ها
W * ADJ ADJ,INO بسته
W * V V,PRS,POS,6 هستند
W * DELM DELM .
W * DELM DELM #
W * N N,SING,COM,GEN نقشه
W * N N,PL,COM,GEN مدارهاي
W * ADJ ADJ,SIM پنيوماتيكي
W * DELM DELM #
W * ADV ADV,GENR,TIME تاكنون
W * P P با
W * N N,SING,COM ابزار
W * CON CON و
W * N N,PL,COM,GEN لوازم
W * ADJ ADJ,SIM پنيوماتيكي
W * ADJ ADJ,SIM آشنا
W * V V,PA,SIM,POS,4 شديم
W * CON CON و
W * N N,SING,COM,GEN هواي
W * ADJ ADJ,SIM,INDF پاكيزه اي
W * ADJ ADJ,SIM آماده
W * V V,PA,SIM,POS,4 كرديم
W * CON CON اما
W * P P,GEN براي
W * N N,SING,COM استفاده
W * P P از
W * DET DET اين
W * N N,PL,COM امكانات
W * P P به
W * N N,SING,NUM يك
W * N N,SING,COM طراح
W * N N,SING,COM نياز
W * V V,PRS,POS,3 هست
W * CON CON كه
W * P P با
W * ADJ ADJ,SIM پياده
W * N N,SING,NFL,GEN كردن
W * N N,SING,NUM يك
W * N N,SING,COM,GEN نقشه
W * ADJ ADJ,SIM پنيوماتيكي
W * N N,SING,COM,GEN كار
W * ADJ ADJ,SIM,INDF مفيدي
W * P P از
W * DET DET اين
W * N N,SING,COM سيستم
W * P P به
W * N N,SING,COM دست
W * V V,SUB,POS,3 آورد
W * DELM DELM .
W * P P به
W * N N,SING,COM,GEN طور
W * N N,SING,COM مثال
W * N N,SING,NUM يك
W * N N,SING,COM جعبه
W * RA RA را
W * P P به
W * N N,SING,COM,GEN وسيله
W * N N,PL,COM,GEN سيلندرهاي
W * ADJ ADJ,SIM پنيوماتيكي
W * N N,SING,COM حمل
W * V V,SUB,POS,3 كند
W * DELM DELM ،
W * CON CON يا
W * P P,GEN براي
W * N N,SING,COM گيره
W * N N,SING,NFL,GEN كردن
W * N N,SING,NUM يك
W * N N,SING,COM وسيله
W * P P در
W * N N,SING,COM جوشكاري
W * P P از
W * DET DET اين
W * N N,SING,COM سيستم
W * N N,SING,COM استفاده
W * V V,SUB,POS,3 كند
W * DELM DELM .
W * CON CON يا
W * P P,GEN براي
W * N N,SING,COM,GEN عمل
W * ADJ ADJ,SIM باز
W * CON CON و
W * ADJ ADJ,INO بسته
W * N N,SING,NFL,GEN كردن
W * N N,SING,NUM يك
W * N N,SING,COM,GEN پنجره
W * ADJ ADJ,SIM,GEN سقفي
W * N N,SING,LOC كارگاه
W * P P از
W * N N,SING,COM پنوماتيك
W * N N,SING,COM استفاده
W * V V,SUB,POS,3 كند
W * DELM DELM .
W * DELM DELM #
W * N N,SING,COM,GEN ميكروسوئيچ
W * ADJ ADJ,SIM غلطكي
W * DELM DELM #
W * N N,PL,COM,GEN,SET33_ ميكروسوئيچهاي
W * ADJ ADJ,SIM,SET33_ غلطكي
W * P P از
W * N N,SING,COM,GEN نظر
W * N N,SING,COM كاركرد
W * P P با
W * N N,PL,COM شيرها
W * QUA QUA هيچ
W * N N,SING,COM,INDF فرقي
W * V V,PRS,NEG,6 ندارند
W * DELM DELM .
W * ADV ADV,GENR,SIM فقط
W * N N,SING,COM,GEN عامل
W * N N,SING,COM,AFF,6 تحريكشان
W * P P با
W * N N,PL,COM,GEN شيرهاي
W * ADJ ADJ,SIM ديگر
W * N N,SING,COM فرق
W * V V,PRS,POS,3 دارد
W * CON CON كه
W * P P به
W * DET DET اين
W * N N,SING,COM صورت
W * V V,PRE,SIM است
W * CON CON كه
W * N N,SING,COM,GEN عامل
W * N N,SING,COM,GEN تحريك
W * PRO PRO,DEMO,PL,SET33 آنها
W * N N,SING,COM,GEN پيستون
W * N N,SING,COM سيلندر
W * V V,PRS,POS,3 مي باشد
W * CON CON يعني
W * P P در
W * N N,SING,COM,GEN مسير
W * N N,SING,COM حركت
W * N N,SING,COM پيستون
W * N N,SING,COM قرار
W * V V,PRS,POS,6 مي گيرند
W * CON CON و
W * P P به
W * N N,SING,COM,GEN وسيلة
W * PRO PRO,R,XOD,GEN,SET34 خود
W * N N,SING,COM,GEN,SET34_ جك
W * N N,SING,COM,SET34_ پيستون
W * N N,SING,COM تحريك
W * V V,PRS,POS,6 مي شوند
W * CON CON و
W * N N,SING,COM,INDF فرماني
W * ADJ ADJ,SIM صادر
W * V V,PRS,POS,6 مي كنند
W * CON CON كه
W * ADJ ADJ,SIM باعث
W * N N,SING,COM,GEN انجام
W * N N,SING,COM,INDF عملي
W * V V,PRS,POS,3 مي شود
W * DELM DELM .
W * DELM DELM #
W * N N,SING,COM,GEN ساختمان
W * N N,SING,COM,GEN طرح
W * N N,SING,COM مدار
W * DELM DELM #
W * N N,SING,COM,GEN تنظيم
W * N N,SING,COM,GEN طرح
W * N N,SING,COM مدار
W * P P در
W * N N,PL,COM,GEN نقشه هاي
W * ADJ ADJ,SIM استاندارد
W * ADV ADV,GENR,SIM معمولا
W * P P بر
W * N N,SING,COM,GEN اساس
W * N N,SING,COM,GEN زنجير
W * N N,SING,COM كنترل
W * V V,PRS,POS,3 مي باشد
W * CON CON يعني
W * P P از
W * N N,SING,NUM سه
W * N N,SING,COM,GEN قسمت
W * N N,SING,COM سنسور
W * DELM DELM -
W * N N,SING,COM پروسسور
W * CON CON و
W * N N,SING,COM اكتور
W * N N,SING,COM تشكيل
W * ADJ ADJ,INO شده
W * V V,PRE,SIM است
W * CON CON كه
W * P P در
W * N N,SING,COM,GEN نقشه
W * N N,SING,COM مدار
W * P P به
W * N N,SING,COM,GEN صورت
W * N N,SING,COM روبرو
W * P P در
W * N N,PL,COM مكانها
W * P P از
W * N N,SING,COM پائين
W * P P به
W * N N,SING,COM بالا
W * N N,SING,COM قرار
W * V V,PRS,POS,6 مي گيرند
W * DELM DELM .
W * DELM DELM -
W * N N,PL,COM حس كننده ها
W * CON CON يا
W * ADJ ADJ,SIM فرمان دهنده
W * DELM DELM :
W * CON CON كه
W * DET DET همان
W * N N,PL,COM,GEN شيرهاي
W * N N,SING,COM,INDF دگمه اي
W * DELM DELM -
W * N N,PL,COM كليدها
W * CON CON و
W * N N,PL,COM ميكروسوئيچها
W * V V,PRS,POS,6 هستند
W * DELM DELM .
W * DELM DELM -
W * N N,SING,COM سنسور
W * DELM DELM :
W * N N,PL,COM,GEN شيرهاي
W * ADJ ADJ,SIM راه دهنده
W * CON CON و
W * N N,PL,COM,GEN شيرهاي
W * ADJ ADJ,SIM سدكننده
W * CON CON و
W * DET DET همان
W * N N,PL,COM,GEN شيرهاي
W * ADJ ADJ,SIM محافظ
W * V V,PRS,POS,6 هستند
W * DELM DELM .
W * DELM DELM -
W * N N,SING,COM اكتور
W * DELM DELM :
W * DET DET همان
W * N N,PL,COM سيلندرها
W * CON CON و
W * N N,PL,COM,GEN موتورهاي
W * ADJ ADJ,SIM پنوماتيكي
W * V V,PRS,POS,6 هستند
W * DELM DELM .
W * DET DET همان
W * N N,SING,COM طور
W * CON CON كه
W * ADJ ADJ,INO گفته
W * V V,PA,SIM,POS,3 شد
W * N N,PL,COM,GEN مدارهاي
W * ADJ ADJ,SIM پنوماتيكي
W * P P بر
W * N N,SING,COM,GEN اساس
W * N N,SING,COM,GEN زنجير
W * N N,SING,COM كنترل
W * N N,SING,COM طراحي
W * CON CON و
W * N N,SING,COM ترسيم
W * V V,PRS,POS,6 مي شوند
W * CON CON و
W * N N,SING,COM,GEN شكل
W * N N,SING,COM مدار
W * V V,AUX,NIN,POS بايد
W * P P بر
W * N N,SING,COM,GEN اساس
W * DET DET اين
W * N N,SING,COM استاندارد
W * N N,SING,COM جايگذاري
W * V V,SUB,POS,3 شود
W * DELM DELM .
W * P P از
W * PRO PRO,DEMO,SING اين
W * P P به
W * N N,SING,TIME بعد
W * P P به
W * N N,SING,COM,GEN طرح
W * N N,SING,NUM چند
W * N N,SING,COM سؤال
W * V V,PRS,POS,4 مي پردازيم
W * CON CON و
W * P P در
W * N N,SING,COM,GEN لابلاي
W * N N,PL,COM مطالب
W * CON CON و
W * N N,SING,COM,GEN پاسخ
W * N N,PL,COM سؤالها
W * P P به
W * N N,PL,COM,INDF نكاتي
W * CON CON كه
W * ADJ ADJ,SIM لازم
W * V V,PRE,SIM است
W * N N,SING,COM اشاره
W * V V,PRS,POS,4 مي كنيم
W * DELM DELM .
W * IF IF اگر
W * P P در
W * N N,SING,COM,GEN داخل
W * N N,SING,LOC كارخانه
W * P P به
W * N N,SING,NUM يك
W * N N,SING,COM,GEN مدار
W * ADJ ADJ,SIM,GEN پنوماتيكي
W * ADJ ADJ,SIM كاربردي
W * N N,SING,COM نگاه
W * V V,SUB,POS,4 كنيم
W * CON CON كه
W * ADJ ADJ,SIM,GEN داراي
W * N N,SING,NUM چندين
W * N N,SING,COM سيلندر
W * V V,SUB,POS,3 باشد
W * N N,SING,COM مشاهده
W * V V,PRS,POS,3 مي شود
W * CON CON كه
W * QUA QUA,GEN اكثر
W * N N,PL,COM,GEN قطعات
W * ADJ ADJ,SIM پنوماتيكي
W * ADV ADV,GENR,SIM البته
W * CON CON,COMP به جز
W * N N,PL,COM عمل كننده ها
W * CON CON و
W * N N,PL,COM,AFF,6 متعلقاتشان
W * P P در
W * N N,SING,COM,GEN داخل
W * N N,PL,COM,INDF بلوكهايي
W * CON CON و
W * P P,GEN درون
W * N N,SING,COM,GEN فضاي
W * ADJ ADJ,SIM,INDF سرپوشيده اي
W * N N,SING,COM قرار
W * V V,PRS,POS,6 دارند
W * DELM DELM .
W * P P به
W * DET DET همين
W * N N,SING,COM دليل
W * N N,SING,GR,GEN تعداد
W * N N,PL,COM قطعات
W * ADV ADV,deg,SIM خيلي
W * ADJ ADJ,SIM زياد
W * ADJ ADJ,INO شده
W * CON CON و
W * N N,SING,COM,GEN امكان
W * N N,SING,COM اشتباه
W * CON CON و
W * ADJ ADJ,SIM گم
W * N N,SING,NFL,GEN كردن
W * N N,SING,COM,GEN مسير
W * N N,PL,COM قطعات
W * ADV ADV,deg,SIM خيلي
W * ADJ ADJ,SIM زياد
W * V V,PRS,POS,3 مي شود
W * DELM DELM .
W * P P به
W * DET DET همين
W * N N,SING,COM دليل
W * CON CON و
W * CON CON همچنين
W * P P به
W * N N,SING,COM,GEN خاطر
W * N N,SING,COM,GEN آلودگي
W * N N,SING,COM,GEN كار
W * N N,PL,COM تعميركاران
W * CON CON و
W * N N,PL,COM,GEN كارهاي
W * ADJ ADJ,SIM تعميراتي
W * CON CON و
W * N N,SING,COM عيب يابي
W * P P از
W * N N,SING,COM,GEN روش
W * N N,SING,COM شماره گذاري
W * N N,SING,COM استفاده
W * V V,PRS,POS,3 مي شود
W * CON CON كه
W * N N,PL,COM كارها
W * RA RA را
W * ADV ADV,deg,SIM بسيار
W * ADJ ADJ,SIM آسان
W * CON CON و
W * ADJ ADJ,SIM راحت
W * V V,PRS,POS,3 ميكند
W * CON CON و
W * P P از
W * N N,PL,COM,GEN مشكلات
W * ADJ ADJ,SIM بعد
W * N N,SING,COM جلوگيري
W * V V,PRS,POS,3 ميكند
W * DELM DELM .
W * N N,SING,COM,GEN روش
W * N N,SING,COM شماره گذاري
W * ADJ ADJ,SIM,GEN مطابق
W * N N,PL,COM,GEN بندهاي
W * ADJ ADJ,SIM زير
W * N N,SING,COM انجام
W * V V,PRS,POS,3 مي گيرد
W * DELM DELM .
W * N N,SING,NUM 1
W * DELM DELM (
W * P P به
W * N N,PL,COM,INDF عناصري
W * CON CON كه
W * ADJ ADJ,SIM مربوط
W * P P به
W * N N,SING,COM انرژي
W * V V,PRS,POS,6 مي باشند
W * P P از
W * N N,SING,COM,GEN سمت
W * ADJ ADJ,SIM چپ
W * N N,SING,COM عدد
W * N N,SING,NUM صفر
W * V V,PRS,POS,6 مي دهند
W * DELM DELM .
W * N N,SING,NUM 2
W * DELM DELM (
W * N N,PL,COM,GEN,SET35_ عناصر
W * ADJ ADJ,SIM,SET35_ مربوط
W * P P,SET35_ به
W * QUA QUA,SET35_ هر
W * N N,SING,COM,SET35_ سيلندر
W * N N,SING,COM,GEN عدد
W * N N,SING,COM,GEN سمت
W * ADJ ADJ,SIM,GEN چپ
W * PRO PRO,DEMO,PL,SET35 آنها
W * N N,SING,COM,GEN شماره
W * N N,SING,COM,GEN سيلندر
W * PRO PRO,R,AFF,6,SET35 خودشان
W * RA RA را
W * V V,PRS,POS,6 مي دهند
W * DELM DELM .
W * N N,SING,NUM 3
W * DELM DELM (
W * N N,PL,COM,INDF عناصري
W * CON CON كه
W * ADJ ADJ,SIM باعث
W * N N,SING,COM,GEN رفت
W * N N,SING,COM جك
W * V V,PRS,POS,6 مي شوند
W * N N,PL,COM,GEN,SET36_ اعداد
W * ADJ ADJ,SIM,SET36_ زوج
W * V V,PRS,POS,6 هستند
W * CON CON كه
W * N N,SING,COM,GEN شروع
W * PRO PRO,DEMO,PL,SET36 آنها
W * P P از
W * N N,SING,NUM 2
W * V V,PRS,POS,3 مي باشد
W * DELM DELM .
W * N N,SING,NUM 4
W * DELM DELM (
W * N N,PL,COM,INDF عناصري
W * CON CON كه
W * ADJ ADJ,SIM باعث
W * N N,SING,COM,GEN برگشت
W * N N,SING,COM جك
W * V V,PRS,POS,6 مي شوند
W * N N,PL,COM,GEN,SET37_ اعداد
W * ADJ ADJ,SIM,SET37_ فرد
W * V V,PRS,POS,6 هستند
W * CON CON كه
W * N N,SING,COM,GEN شروع
W * PRO PRO,DEMO,PL,SET37 آنها
W * P P از
W * N N,SING,NUM 3
W * V V,PRS,POS,3 مي باشد
W * DELM DELM .
W * N N,SING,NUM 5
W * DELM DELM (
W * N N,PL,COM,GEN عناصر
W * ADJ ADJ,SIM مربوط
W * P P به
W * N N,SING,COM جك
W * CON CON و
W * PRO PRO,R,XOD,GEN,SET38 خود
W * N N,SING,COM,SET38 جك
W * N N,SING,COM,GEN رقم
W * ADJ ADJ,ORD دوم
W * P P از
W * N N,SING,COM,GEN سمت
W * ADJ ADJ,SIM چپ
W * N N,SING,NUM صفر
W * V V,PRS,POS,6 مي گيرند
W * DELM DELM .
W * N N,SING,NUM 6
W * DELM DELM (
W * P P به
W * N N,SING,COM,GEN پروسسور
W * ADJ ADJ,SIM نهايي
W * P P در
W * QUA QUA هر
W * N N,SING,COM واحد
W * N N,SING,COM,GEN عدد
W * ADJ ADJ,ORD دوم
W * P P از
W * N N,SING,COM,GEN سمت
W * ADJ ADJ,SIM,GEN چپ
W * PRO PRO,DEMO,SING آن
W * N N,SING,NUM 1
W * V V,PRS,POS,3 ميدهد
W * DELM DELM .
